
Том 2. Материалы по обоснованию

[bookmark: _Toc39483107][bookmark: _Toc25834564][bookmark: _Toc160631044]II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc160631045]Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования. Обоснование предмета нормирования
Градостроительный кодекс Российской Федерации (глава 3.1) – основополагающий нормативный правовой акт в области градостроительной деятельности, определяющий требования к составу и содержанию местных нормативов градостроительного проектирования.
Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» разработан в целях раскрытия рекомендуемого состава и содержания нормативов градостроительного проектирования, определенных в ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также определения единого рекомендуемого порядка их разработки и областей применения, выработки рекомендаций по перечню параметров нормирования и порядку расчета нормируемых показателей.
Действующие нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан утверждены постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.12.2021 № 372 «Об утверждении Республиканских нормативов градостроительного проектирования».
Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала» содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения городского округа «город Махачкала», перечень которых определен в соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом Республики Дагестан от 05.05.2006 № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» (с изменениями и дополнениями), а также с учётом полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 33-ФЗ от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и статьей 6 Устава городского округа «город Махачкала», утверждённого решением Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 07.04.2016 № 8-7 (с изменениями и дополнениями).
[bookmark: _Hlk94008215]Перечень объектов местного значения городского округа, для которых в Местных нормативах градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала» установлены расчётные показатели:
1) в области образования:
объекты дошкольных образовательных организаций;
объекты общеобразовательных организаций;
объекты организаций дополнительного образования;
2) в области культуры:
библиотеки;
краеведческие и тематические музеи;
театры;
концертные залы;
учреждения культуры клубного типа;
парки культуры и отдыха;
помещения для культурно-досуговой деятельности.
3) в области физической культуры и массового спорта:
плавательные бассейны;
стадионы с трибунами;
плоскостные спортивные сооружения;
спортивные залы;
4) в области молодёжной политики;
5) в области автомобильных дорог местного значения:
автомобильные дороги местного значения;
паркинги, гаражи, многоэтажные стоянки;
объекты общественного транспорта;
объекты велосипедной инфраструктуры и средства индивидуальной мобильности;
6) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории городского округа;
котельные;
пункты редуцирования газа;
газонаполнительные станции;
водозаборы;
станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
водопроводные насосные станции;
канализационные очистные сооружения;
канализационные насосные станции;
7) в области мест захоронения;
8) для объектов жилищного строительства в отношении жилфонда социального использования;
9) в области озеленённых территорий общего пользования;
10) в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (пожарные депо).
Согласно ст. 16 Федерального закона № 33-ФЗ от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» к вопросам местного значения городского округа также относятся прочие направления, нацеленные на создание качественной городской среды:
· создание условий для жилищного строительства; 
· создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); 
· участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
· создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
В местных нормативах градостроительного проектирования приведены расчетные показатели обеспеченности данными видам объектов.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала» отражают специфические особенности городского округа, и разрабатываются с учетом:
· социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
· планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
· предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

[bookmark: _Toc160631046][bookmark: _GoBack]Современное состояние, прогноз социально-экономического развития муниципального образования
1.1. [bookmark: _Toc69584181][bookmark: _Toc160631047]Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития городского округа
Природно-климатические и инженерно-строительные условия
[bookmark: _Toc78967525]Город Махачкала расположен близ предгорий Большого Кавказа, на узкой полосе шириной до 10 км низменной равнины западного побережья Каспийского моря между горой Тарки-Тау и морем.
Природно-климатические и инженерно-строительные условия
Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология» территория городского округа относится к климатической зоне IIIВ, для которой характерен умеренно-континентальный климат, на северо-западном побережье Каспийского моря – с чертами средиземноморского климата.
Природно-климатические факторы зоны IIIВ определяют следующую общность типологических требований к зданиям и сооружениям: отрицательные температуры воздуха в зимний период и жаркое лето, определяющие необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый период года. Для городского округа характерна большая интенсивность солнечной радиации, небольшой и неустойчивый снежный покров.
Средняя месячная и годовая температура воздуха составляет 13,40 С.
Расчетные температуры воздуха в градусах: наиболее холодной пятидневки - 150 С, зимней вентиляционной - 20 С, наиболее холодных суток - 200 С, наиболее холодного периода - 270 С, продолжительность отопительного периода – 145 дней. Расчетная температура самых жарких суток – 390 С.
Почти в течение всего года наибольшую повторяемость имеют юго-восточные и северо-западные ветры. Наиболее сильные ветры наблюдаются весной в апреле и в зимние месяцы с ноября по февраль.
В целом климат городского округа можно охарактеризовать как климат средиземноморского типа, умеренно влажный и теплый с обилием солнечных дней (около 200 дней в году), бедностью атмосферных осадков (до 360 мм в год, в основном в виде дождей в зимние месяцы), умеренной влажностью воздуха в сочетании с ионизацией воздуха, продолжительным купальным сезоном с июня по середину октября при средней температуре воды 23-250 С.
Гидрологическая характеристика
Рассматриваемая территория характеризуется слаборазвитой гидрографической сетью. Густота речной сети рассматриваемой территории Прикаспийской низменности менее 0,3 км/км2.
По территории г. Махачкалы протекают реки: Шура-Озень, Черкес-Озень. Все они относятся к бассейну Каспийского моря. 
Реки имеют паводковый характер. На реках отмечаются боковая эрозия и блуждание русел. 
Реки городского округа:
Наиболее крупные реки городского округа:
· р. Шура-Озень протекает по северной части городского округа. Средний уклон 0,2‰, река имеет паводковый режим. Дождевые паводки кратковременные. В летний период (засушливые годы) река частично пересыхает;
· р. Черкес-Озень протекает по южной и центральной части городского округа. Средний уклон 15,4‰, река имеет паводковый режим. Дождевые паводки кратковременные. В летний период (засушливые годы) река частично пересыхает;
· с северо-запада на юг город пересекает канал имени Октябрьской революции;
· на территории города расположены озёра: Вузовское, Ак-Гёль, Грязевое.
[bookmark: _Toc430775887][bookmark: _Toc78967528]Тектонические условия и сейсмичность
Рассматриваемая территория относится к сейсмическому району, в котором возможны землетрясения силой до 8-9 баллов в соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2016). Согласно СП 14.133302.2018 «Строительство в сейсмических районах», землетрясения силой в 8 баллов возможны с частотой один раз в 500 лет, силой в 9 баллов с частотой один раз в 5000 лет. Категория опасности природного процесса (согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий») – весьма опасные.
На территории городского округа расположены месторождения полезных ископаемых.
Месторождения углеводородного сырья
На территории г. Махачкала расположено одно месторождение углеводородного сырья «Махачкала-Тарки».
Твердые полезные ископаемые
Месторождения твердых полезных ископаемых на территории муниципального образования отсутствуют.
Экономическая база
Городской округ «город Махачкала» (далее - городской округ «город Махачкала») является политическим, экономическим, научным и культурным центром Республики Дагестан с развитой многоотраслевой экономикой.
Городской округ «город Махачкала» является местом нахождения органов государственной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, представительств субъектов Российской Федерации, международных и межправительственных организаций Республики Дагестан.
Городской округ «город Махачкала» занимает ведущее место в экономике Республики Дагестан – на его долю приходится 54,5% общего объема произведенных и отгруженных в республике товаров, и услуг собственного производства, 26,7% промышленного производства, 36,1% объема выполненных строительных работ, 37,8% инвестиций в основной капитал, 45% ввода в действие жилых домов.
В городском округе «город Махачкала» сложилась многоотраслевая экономика, в которой базисными секторами являются: туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, промышленность, транспорт, розничная торговля.
Туристско-рекреационный комплекс
Городской округ «город Махачкала» обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом. В 2021 году поток туристов составил 634 тыс. человек. К 2024 году согласно муниципальной программе «Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании городского округа «город Махачкала» на 2022-2024 годы» туристический поток может составить 841,6 тыс. человек.
Развитию туристско-рекреационной деятельности способствуют:
· побережье Каспийского моря, располагающего песчаными пляжами;
· благоприятный климат для пляжного отдыха (в южной, прибрежной части климат переходный от умеренного к субтропическому);
· бальнеологические ресурсы (сульфидные высококонцентрированные воды, лечебные грязи и др.);
· уникальное историко-культурное наследие;
· уникальные природные объекты, памятники природы;
· относительно благоприятная экологическая ситуация;
· благоприятное транспортно-географическое положение;
· развитая транспортная инфраструктура.
На территории городского округа «город Махачкала» активно развивается культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм. Проводятся соревнования по скалолазанию, технике спортивного туризма, туристические слёты. Популярными видом туризма на территории городского округа являются: этнотуризм, событийный туризм, пляжный туризм, экстремальный туризм, гастрономический, лечебно-рекреационный и культурно-познавательный туризм.
По состоянию на 2023 год материально-техническую базу туристско-рекреационного комплекса составляли 6 санаториев, 14 турбаз, 91 гостиница с суммарным коечным фондом 5201 место.
Туристско-рекреационный комплекс играет ключевую роль в экономике городского округа, вносит существенный вклад в развитие смежных отраслей, развитие малых форм бизнеса и микропредприятий, создание рабочих мест, а также способствует самозанятости населения.
В городском округе увеличилось количество туристических фирм и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристическую деятельность, и по итогам 2021 года их общее количество составило 100 единиц. На территории городского округа осуществляют свою деятельность 19 туроператоров.
В городе Махачкале имеются все условия для отдыха туристов. На территории городского округа расположено 29 памятников истории, 7 театров, имеется ряд объектов духовно-религиозного наследия, а также доступны 3 парка культуры и отдыха, более 700 объектов общественного питания самого разного уровня и направления (что говорит о больших возможностях для развития гастрономического туризма), 4 кинотеатра, 11 музеев и выставочных залов.
Агропромышленный комплекс городского округа «город Махачкала» занимает важное место в экономике муниципального образования и включает в себя производство сельскохозяйственной продукции, её переработку и доведение до потребителя.
По данным, приведенным в «Сравнительном анализе производственно-экономических показателей сельскохозяйственного сектора города Махачкалы по итогам 2018-2022 года и планы развития до 2030 годы»[footnoteRef:1], на территории городского округа «город Махачкала» функционируют: [1: Официальный сайт Главы города Махачкалы // URL: https://clck.ru/35UVSY (дата обращения: 25.08.2023).] 

· 2 муниципальных унитарных сельскохозяйственных предприятия (МУП «Шамхальский» и МУП «8 Марта»);
· 14 сельскохозяйственных предприятий разных форм хозяйственности;
· 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
· около 560 крестьянских фермерских хозяйств;
· около 14 660 личных подсобных хозяйств.
Основные виды сельскохозяйственной специализации: овощеводство, плодоводство, виноградарство, животноводство, рыболовство, производство кормов.
Объём производства валовой продукции сельского хозяйства на территории городского округа «город Махачкала» приведён в таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1 – Объём производства валовой продукции сельского хозяйства на территории городского округа «город Махачкала»
	Наименование показателя
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
	1 млрд. 320 
млн. рублей
	1 млрд.430 
млн. рублей
	1 млрд. 410 
млн. рублей
	1 млрд. 240 
млн. рублей


На территории городского округа увеличивается количество хозяйств, в которых организовано овощеводство. За последние годы активное развитие получили строительство современных тепличных комплексов.
Большая часть земель сельскохозяйственного использования (80 %) отводится для обеспечения потребностей животноводства в кормовых культурах и естественных сенокосах. Перераспределение земельных ресурсов происходит в пользу более рентабельных отраслей растениеводства (плодоводство и виноградарство) и для обеспечения потребностей такой важной отрасли как животноводство (в основном крупного рогатого скота).
В числе актуальных и основных проблем в развитии сельского хозяйства городского округа «город Махачкала» следует выделить:
· отсутствие современной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также необходимость восстановления сети сервисных технических центров;
· отсутствие в хозяйствах техники для внесения удобрений и машин для выполнения мелиоративных работ, крайне низкий уровень механизации животноводческих ферм;
· снижение плодородия почв из-за неудовлетворительного состояния как межхозяйственной, так и внутрихозяйственной оросительной сети;
· снижение уровня управления и отсутствие квалифицированных кадров на производстве.
[bookmark: _Hlk146272626]Такое положение приводит к значительным сверхнормативным нагрузкам на имеющуюся технику и оборудование отрасли, потерям урожая, росту себестоимости производимой продукции и снижению её конкурентоспособности на рынке. 
Слабо развита инфраструктура агропромышленного комплекса: в городском округе «город Махачкала» и в целом по Республике Дагестан перерабатывается не более 5 % производимых овощных и плодовых культур, 10 – 15% мясомолочной продукции и 1 % зерновых. Отсутствие мощностей по хранению и слаборазвитая система предпродажной подготовки продукции лишает производителей возможности закладывать на хранение востребованную на рынках республики качественную продукцию с последующим доведением её до потребителей в надлежащем состоянии.
Промышленность
[bookmark: _Hlk146273105]На промышленное производство в городском округе «город Махачкала» приходится только 4% от всей добавленной стоимости, производимой на территории городского округа. При этом основная доля производимой промышленной продукции приходится на предприятия обрабатывающих производств – 59,1%, далее следуют производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды – 28,8%, добыча полезных ископаемых — 12,1%.
В структуре производства предприятиями обрабатывающей промышленности 44,4% приходится на производство кокса и нефтепродуктов, 31,1% - на производство пищевых продуктов. Производство более высокотехнологичной продукции имеет меньшее значение для экономики городского округа: на прочие производства приходится 7,6%, на производство транспортных средств и оборудования – 7,4%, на производство прочих неметаллических продуктов – 3,2%, на производство машин и оборудования – 1,3% и электронного и оптического оборудования – 1,2%.
В структуре производства товаров и услуг по всем видам экономической деятельности в городском округе «город Махачкала» на крупные и средние предприятия промышленности приходится примерно 25% продукции.
На территории городского округа «город Махачкала» всего несколько предприятий определяют объемы промышленного производства – это нефтеперерабатывающий завод «Каспий-1», предприятия пищевой и, в основном, алкогольной промышленности, а также ООО «Дагестанэнерго», занимающееся производством и распределением электроэнергии, газа, пара и воды и состоящее из Махачкалинской и Каспийской ТЭЦ. ООО «Дагестанэнерго» занимает первое место по количеству занятых на территории городского округа «город Махачкала».
Что касается добычи полезных ископаемых, то на территории городского округа «город Махачкала» добывают только нерудные полезные ископаемые, прежде всего это песок и глина.
Важное значение для экономики городского округа «город Махачкала», с точки зрения занятости населения и перспектив дальнейшего развития, имеют предприятия машиностроения: ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод им. М. Гаджиева» и филиал ОАО «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов». Работа этих предприятий связана с выполнением оборонзаказов, которые начиная с 1990-х годов сокращались. В результате конверсии ВПК на базе филиала ОАО «НПЦ-конверсии» было создано специализированное предприятие по производству сепараторов для разных отраслей экономики. Два других предприятия для продолжения работы освоили выпуск гражданской продукции: ОАО «Авиаагрегат» – детали и узлы к автомобилям, оборудование для нефтяной и газовой промышленности, ОАО «Завод им. М. Гаджиева» – насосы для горно-долинного орошения, судовые и промышленные насосы, насосы для откачки нефти. В перспективе на базе ОАО «Авиаагрегат» намечается создание автосборочного производства, разработка и организация серийного производства автомобильных компонентов.
Производство электронного оборудования представлено предприятиями ОАО «Сапфир» и ОАО Научно-производственный комплекс «Русская радиоэлектроника». ОАО «Сапфир» выпускает широкий спектр продукции для аэропортов России – системы связи и посадки, радионавигационные и антенные системы и целый ряд другой продукции. Научно-производственный комплекс «Русская радиоэлектроника» специализируется на производстве систем радионавигации и радиосвязи, базовых станций сотовой связи, коротковолновых систем связи служб МЧС, Министерства обороны, погранвойск, скорой помощи. Номенклатура выпускаемой этими предприятиями продукции дает основание говорить об относительно устойчивом положении этих предприятий.
В химическом производстве ведущим предприятием является ООО ПП «Лакокраска» (эмали, грунты, водоэмульсионные композиции, порошковые краски), в производстве пластмассовых изделий – ОАО «Стеклопласт» (крупногабаритные стеклопластиковые изделия специального назначения) и ОАО «Завод Стекловолокна» (стекловолокно, стеклонити, стеклоткани и стеклопластик).
Транспорт
Махачкалинский морской торговый порт – единственный незамерзающий и глубоководный порт Российской Федерации на Каспийском море. Морской порт имеет хорошие транспортные связи (автомобильные и железнодорожные) в рамках транспортного коридора «Север-Юг» и является важным стратегическим связующим звеном транспортной системы Юга России с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем, другими странами региона. Навигация в Махачкалинском порту осуществляется круглогодично. Порт принимает суда длиной до 150 м и с осадками до 4,5 м.
Махачкалинский морской торговый порт включает в себя сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн. тонн грузооборота в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн. тонн в год, железнодорожный и авто-паромный терминал мощностью 1,3 млн. тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн. тонн в год.
Пропускную способность морского порта Махачкала планируется увеличить до 9 млн. тонн. Грузооборот морского порта Махачкала по итогам 2022 года составил порядка 3 млн. тонн. Основным грузом, переваливаемым в порту, является транзитная нефть, перевалка которой сократилась на 41% в прошлом году в связи с переключением транзита нефти из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан. Наблюдается положительная динамика перевалки сухих грузов, которая по итогам прошлого года выросла на 45%, что, прежде всего, связано с развитием коридора «Север-Юг».
Дальнейшее развитие морского порта Махачкала связано с его планами по приватизации и привлечением инвестиций, в том числе для строительства паромного комплекса, увеличения мощностей по перевалке контейнеров, а также по перевалке зерна на 1,5 млн тонн ежегодно.
[bookmark: _Toc78967549][bookmark: _Toc53590782]Потребительский рынок товаров и услуг
В хозяйственном комплексе муниципального образования эти отрасли традиционно занимают лидирующие позиции и представлены 15,5 тыс. объектами.
По данным муниципальной статистики в настоящее время торговая площадь предприятий торговли составила 933,88 тыс. м2, в расчете на 1000 жителей 1229 м2. Суммарное число посадочных мест открытой сети предприятий общественного питания достигла 63,59 тыс. мест, что в расчёте на 1000 жителей 84 места.
1.2. [bookmark: _Toc39483110][bookmark: _Toc160631048] Анализ социально-демографического состава населения на территории городского округа «город Махачкала» на территории муниципального образования
Городской округ «город Махачкала» – административный центр и крупнейшее по численности населения муниципальное образование Республики Дагестан. Здесь проживает порядка 23,7% жителей Республики Дагестан. Город Махачкала занимает первое место среди городов Северо-Кавказского федерального округа по численности населения. По состоянию на 1 января 2023 года (с учётом данных Всероссийской переписи населения 2020 года[footnoteRef:2]) численность постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала» составила 759521 человек. [2: Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан // URL: https://05.rosstat.gov.ru/itogi (дата обращения: 21.07.2023).] 

По состоянию на 1 января 2023 года численность сельского населения городского округа составила 36310 человек (или 5%), численность городского населения – 723211 человек (или 95%). При этом для Республики Дагестан характерно преобладание сельского населения над городским (городское население 45%, сельское население 55%).



Таблица 2.2-1 – Численность постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала» по состоянию на 1 января 2023 года*
	Наименование
	Численность населения

	
	Всего
	Городское
	Сельское



	1
	2
	3
	4

	Численность постоянного зарегистрированного населения Республики Дагестан[footnoteRef:3] [3: По данным Концепции (основных направлений) пространственного и социально-экономического развития муниципального образования в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «город Махачкала»;] 

	3209781
	1450491
	175929

	Численность постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала», в том числе:
	759521
	723211
	36310

	Город Махачкала
	622660
	622660
	0

	Кировский район
	188556
	188556
	0

	Ленинский район
	214787
	214787
	0

	Советский район
	219317
	219317
	0

	Посёлок Ленинкент
	19556
	19556
	0

	Посёлок Шамхал
	11148
	11148
	0

	Посёлок Сулак
	9771
	9771
	0

	Посёлок Семендер
	15691
	15691
	0

	Село Красноармейское
	5809
	0
	5809

	Село Богатыревка
	4717
	0
	4717

	Село Шамхал-Термен
	8778
	0
	8778

	Село Остров Чечень
	120
	0
	120

	Посёлок Новый Кяхулай
	8057
	8057
	0

	Село Талги
	2610
	0
	2610

	Село Новый Хушет
	14276
	0
	14276

	Посёлок Тарки
	18318
	18318
	0

	Посёлок Альбурикент
	10591
	10591
	0

	Посёлок Кяхулай
	7419
	7419
	0

	Примечание: * - с учётом данных Всероссийской переписи населения 2020 года


Если сравнивать с Итогами Всероссийской переписи населения 2010[footnoteRef:4], то численность постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала» увеличилась на 62636 человек (или на 9%). При этом городское население увеличилось на 56900 человек (или на 8,6), сельское население – на 5736 человек (или на 18%). [4: Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан // URL: https://05.rosstat.gov.ru/vserosperep2010 (Дата обращения: 22.07.2023).] 



Таблица 2.2-2 – Сравнительный анализ Итогов Всероссийской переписи населения за 2010 и данными по состоянию на 1 января 2023 года
	Наименование
	2010 год*
	2023 год**
	Изменение за период

	
	
	
	человек
	%

	Сельское население
	30574
	36310
	5736
	19

	Городское население
	666311
	723211
	56900
	9

	Итого
	696885
	759521
	62636
	9

	Примечание:
* - Итоги Всероссийской переписи населения за 2010 год;
** - По состоянию на 1 января 2023 года (с учётом Всероссийской переписи населения 2020 года).


Причиной увеличения численности постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала» является положительный естественный прирост, который позволяет компенсировать миграционные потери.
Число родившихся в среднем в 3 раза превышает число умерших. В тоже время анализ рождаемости за период с 2011 по 2022 год показал, что, начиная с 2016 года в городском округе «город Махачкала» наметилась тенденция снижения числа родившихся и соответственно снижение коэффициента рождаемости. Для сравнения, если в 2011 году коэффициент рождаемости составлял 12 промилле, то в 2022 году он снизился до 8,1 промилле (таблица 2.2-3).
Тенденция снижения рождаемости характерна и для Республики Дагестан. Об этом отмечалось как в государственной Программе улучшения демографической ситуации в Республике Дагестан на период до 2015 год, утверждённой законом Республики Дагестан от 26.12.2008 № 67, так и в действующей Региональной программе по повышению рождаемости в Республике Дагестан, утверждённой постановлением Республики Дагестан от 30.06.2023 № 253. По данным Региональной программы по повышению рождаемости в 2022 году в Республике Дагестан родилось на 17,5% меньше детей, чем в 2016.
Другая тенденция – в городском округе «город Махачкала» наблюдается небольшое снижение количества смертей, что характерно в целом и для Республики Дагестан. Если в 2011 году коэффициент смертности в городском округе «город Махачкала» составлял 4,0 промилле, то в 2022 он составил 3,5 промилле. Самый низкий коэффициент смертности наблюдался в 2017 и 2018 годах (3,2 промилле), самый высокий в 2021 году (5,1 промилле). 
Показатели смертности, рождаемости и естественного прироста в городском округе «город Махачкала» за период с 2011 по 2022 год приведены в таблице 2.2-3.
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Таблица 2.2-3 – Показатели смертности, рождаемости и естественного прироста в городском округе «город Махачкала» за период с 2011 по 2022 год[footnoteRef:5] [5: База данных показателей муниципальных образований Республики Дагестан // URL: https://clck.ru/35QmpN (Дата обращения: 22.07.2023).] 

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год*
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	Число умерших
	человек
	2815
	2683
	2587
	2705
	2610
	Нет данных
	2339
	2317
	2639
	3269
	3745
	2681

	Число родившихся (без мертворожденных)
	человек
	8235
	8834
	8569
	9250
	9331
	Нет данных
	8714
	8088
	7112
	6955
	6437
	6143

	Естественный прирост
	человек
	5420
	6151
	5969
	9250
	6721
	Нет данных
	6375
	5771
	4473
	3686
	2692
	3462

	Общий коэффициент рождаемости
	промилле
	12
	13
	12,2
	13,1
	13,1
	12,5
	12
	11,1
	9,70
	9,4
	8,7
	8,1

	Общий коэффициент смертности
	промилле
	4
	4
	3,7
	3,8
	3,7
	3,5
	3,2
	3,2
	3,60
	4,4
	5,1
	3,5

	Общий коэффициент естественного прироста
	промилле
	8
	9
	8,5
	9,3
	9,4
	Нет данных
	8,80
	7,9
	6,10
	5
	3,6
	4,6
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Для городского округа «город Махачкала» характерна миграционная убыль населения. Согласно базе данных муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики «Росстат»[footnoteRef:6] за период с 2015 по 2021 коэффициент миграционной убыли в городском округе «город Махачкала» увеличился более чем в 2 раза (с -1,8 промилле до -4,0 промилле). За период с 2015 по 2021 год поток уезжающих сократился на 18 % (с 8893 до 7481 человека), однако, в тоже время значительно сократился поток прибывающих – на 67% (с 7631 до 4576 человек). [6: База данных показателей муниципальных образований Республики Дагестан // URL: https://clck.ru/35QmpN (Дата обращения: 22.07.2023).] 

Показатели миграционной убыли населения в городском округе «город Махачкала» за период с 2015 по 2021 год приведены в таблице 2.2-4.
Таблица 2.2-4 – Показатели миграционной убыли населения в городском округе «город Махачкала» за период с 2015 по 2021 год
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Число выбывших
	человек
	8893
	7975
	8879
	8269
	8583
	6892
	7481

	Число прибывших
	человек
	7631
	7480
	6844
	8361
	7181
	4823
	4576

	Миграционный прирост («+»)/убыль («-»)
	человек
	-1262
	-495
	-2035
	+92
	-1402
	-2069
	-2905

	Общий коэффициент прибывших
	промилле
	10,7
	10,4
	9,5
	11,5
	Нет данных
	6,6
	6,2

	Общий коэффициент выбывших
	промилле
	12,5
	11,1
	12,3
	11,4
	Нет данных
	9,4
	10,2

	Общий коэффициент миграционного прироста («+»)/убыли («-»)
	промилле
	-1,8
	-0,7
	-2,8
	+0,1
	Нет данных
	-2,8
	-4,0


Около 75% выбывших остаются в Российской Федерации, при этом внутрирегиональная миграция составляет 65%, межрегиональная соответственно 35%). Международная миграция приходится в основном на страны Содружества Независимых Государств – 93%, на другие зарубежные страны соответственно приходится 7 % от числа выбывших. В разрезе возрастных групп убыль приходится в равной степени как на население в трудоспособном возрасте, так и моложе трудоспособного возраста. Миграционная убыль населения репродуктивного возраста оказывает негативное влияние на уровень рождаемости в городском округе.


Возрастная структура населения
Не смотря на наметившуюся тенденцию снижения рождаемости половозрастная пирамида Республики Дагестан всё ещё имеет вид прогрессивного воспроизводства (рисунок 2.2-1). Расширенное основание такой пирамиды говорит о большой доле детей, а плавное сужение к основанию об относительно высокой рождаемости в регионе.
Половозрастная пирамида городского округа «город Махачкала» имеет вид регрессивного или депопуляционного воспроизводства. Для такого типа воспроизводства характерно старение населения, в его составе доля пожилых людей увеличивается, а доля молодёжи сокращается (рисунок 2.2-2).

Рисунок 2.2-1 – Половозрастрастная пирамида Республики Дагестан[footnoteRef:7] [7: Половозрастная пирамида Республики Дагестан построена по сведениям Базы данных показателей муниципальных образований Республики Дагестан // URL: https://clck.ru/35QmpN (Дата обращения: 22.07.2023).] 


Рисунок 2.2-2 – Половозрастрастная пирамида городского округа «город Махачкала»[footnoteRef:8] [8: Половозрастная пирамида Республики Дагестан построена по сведениям Базы данных показателей муниципальных образований Республики Дагестан // URL: https://clck.ru/35QmpN (Дата обращения: 22.07.2023).] 

Согласно сведениям Базы данных муниципальных образований Республики Дагестан, по состоянию на 2022 год в возрастной структуре населения городского округа преобладали лица в возрасте 30-40 лет. За период с 2002 по 2022 год численность детей (0-17 лет) сократилась на 28044 человека, в том числе численность детей дошкольного возраста сократилась на 16351 человек, численность детей школьного возраста на 9926 человек (таблица 2.2-5). По состоянию на 2022 год численность детей городского округа «город Махачкала» составила 158062 человека (таблица 2.2-6).
Таблица 2.2-5 – Динамика численности детей городского округа «город Махачкала» за период с 2012 по 2022 год
	Возрастные группы
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	Изменение за период

	1-6
	63924
	57615
	53989
	53989
	52757
	51916
	51683
	52458
	51685
	50172
	47573
	-16351

	7
	9792
	10363
	10763
	10763
	11101
	10048
	8830
	7814
	8385
	8097
	9025
	-767

	8-13
	62081
	62056
	59507
	59507
	62360
	63673
	63367
	62538
	58583
	56509
	53496
	-8585

	14-15
	19828
	20880
	22175
	22175
	20871
	18388
	19660
	19699
	21037
	21655
	20897
	+1069

	16-17
	22429
	19537
	19352
	19352
	20778
	22381
	20700
	18217
	19440
	19447
	20786
	-1643



Таблица 2.2-6 – Численность детей городского округа «город Махачкала» по состоянию на 2022 год
	Возраст
	Человек

	0
	6285

	1
	6760

	2
	6876

	3
	7785

	4
	8432

	5
	8609

	6
	9111

	7
	9025

	8
	8042

	9
	8290

	10
	7709

	11
	8656

	12
	9920

	13
	10879

	14
	10767

	15
	10130

	16
	11374

	17
	9412

	Всего
	158062


1.3. [bookmark: _Toc39483114][bookmark: _Toc25834569][bookmark: _Toc160631049]Анализ обеспеченности населения городского округа «город Махачкала» объектами социальной инфраструктуры согласно требованиям действующего законодательства
Городской округ «город Махачкала» является республиканским, межрайонным центром социального и культурно-бытового обслуживания населения, в котором город Махачкала является ядром с набором учреждений эпизодического, периодического и повседневного спроса, а отдельные населённые пункты, входящие в состав городского округа, – центрами повседневного (а также частично периодического) обслуживания.
По состоянию на 2023 год «город Махачкала» характеризуется недостаточно развитой социальной инфраструктурой, система центров обслуживания развита плохо. В условиях развития города Махачкалы как центра Махачкалинской агломерации особую актуальность приобретает задача обеспечения населения необходимым уровнем развития социальной инфраструктуры, в полной мере удовлетворяющих потребностям населения.
1.3.1. [bookmark: _Toc39483115][bookmark: _Toc160631050] Образовательные организации
1.3.1.1. [bookmark: _Toc39483116][bookmark: _Toc160631051]Дошкольные образовательные организации
Согласно исходным данным, предоставленным Управлением образования города Махачкалы, в муниципальную систему дошкольного образования городского округа «город Махачкала» в 2022/2023 учебном году входило 73 дошкольные образовательные организации. Также на территории муниципального образования действует 7 ведомственных и 7 частных детских садов.
Несмотря на то, что в городском округе «город Махачкала» на протяжении последних лет ведётся планомерная работа по развитию сети дошкольного образования, проблема дефицита в дошкольных образовательных организациях сохраняется. Если в 2010 году численность детей, состоящих на учёте на получение дошкольного образования, составляла 10,1 тыс. человек, в 2013 году – 18,1 тыс. человек, то в 2020 году – 21,9 тыс. человек. Таким образом, число очередников превысило число воспитанников дошкольных образовательных организаций.
При этом нехватка мест в дошкольных образовательных организациях определяется не только численностью детей, состоящих на учёте на получение дошкольного образования. Существует также понятие нормативной вместимости дошкольных образовательных организаций, при которой обеспечивается нормальный образовательный процесс. Как видно из представленной ниже таблицы, превышение фактической вместимости над нормативной составляет 7029 мест.
Таблица 2.3.1.1-1 – Анализ вместимости организаций дошкольного образования городского округа «город Махачкала»
	Наименование
	Численность детей в возрасте 1-6 лет*
	Количество объектов
	Вместимость нормативная, мест
	Вместимость фактическая, мест
	Превышение нормативной вместимости, мест

	Кировский район города Махачкалы
	11810
	16
	2940
	4462
	1522

	Ленинский район города Махачкалы
	13453
	21
	4158
	6798
	2640

	Советский район города Махачкалы
	13737
	28
	5320
	7481
	2161

	Всего по городу Махачкала
	39000
	65
	12418
	18741
	6323

	пос. Ленинкент
	1 225
	1
	110
	179
	69

	пос. Шамхал
	698
	1
	100
	201
	101

	пос. Сулак
	612
	1
	80
	85
	5

	пос. Семендер
	983
	0
	0
	0
	0***

	село Красноармейское
	364
	0
	0
	0
	0***

	село Богатыревка
	295
	2
	242
	221
	-**

	село Шамхал-Термен
	550
	0
	0
	0
	0***

	село Остров Чечень
	8
	0
	0
	0
	0***

	пос. Новый Кяхулай
	505
	1
	140
	420
	280

	село Талги
	163
	0
	0
	0
	0***

	село Новый Хушет
	894
	2
	390
	641
	251

	пос. Тарки
	1 147
	0
	0
	0
	0***

	пос. Альбурикент
	663
	0
	0
	0
	0***

	пос. Кяхулай
	465
	0
	0
	0
	0***

	Всего
	47 573
	73
	13480
	20488
	7029

	Примечание:
* - численность детей дошкольного возраста определена расчётным путём исходя из доли населения территориальной единицы в общей численности городского округа;
** - превышение фактической вместимости над нормативной отсутствует;
*** - дошкольные образовательные организации отсутствуют.


Особого внимания заслуживает проблема обеспечения детей дошкольными образовательными организациями в поселках и селах, входящих в состав городского округа. В целом ряде населённых пунктов (пос. Семендер, село Красноармейское, село Шамхал-Термен, село Остров Чечень, село Талги, пос. Тарки, пос. Альбурикент, пос. Кяхулай) дошкольные образовательные организации отсутствуют.
Общий вывод сводится к тому, что обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями крайне низкая, и решить эту проблему в ближайшие годы вряд ли будет возможно, необходима долгосрочная программа мер по изменению сложившейся ситуации с учетом прогноза численности детей дошкольного возраста.
1.3.1.2. [bookmark: _Toc39483117][bookmark: _Toc160631052]Общеобразовательные организации
Согласно исходным данным, предоставленным Управлением образования города Махачкалы, в муниципальную систему общего образования городского округа «город Махачкала» в 2022/2023 учебном году входило 66 общеобразовательных организаций, 6 организаций «Начальная школа-детский сад», 3 коррекционных общеобразовательные организации, 1 интернат для детей сирот, 1 кадетский корпус.
Нормативная вместимость муниципальных общеобразовательных организаций составляет 49935 ученических мест, при этом фактическая вместимость составляет 102171 ученическое место. Превышение фактической вместимости над нормативной говорит о недостаточном количестве мест в общеобразовательных организациях. Данная проблема характерна для всех районов города Махачкала, а также для всех населённых пунктов, входящих в состав городского округа за исключением села Остров Чечень. В селе Красноармейское и посёлке Альбурикент общеобразовательные организации отсутствуют.
Анализ вместимости общеобразовательных организаций городского округа «город Махачкала» приведена в таблице 2.3.1.2-1.


Таблица 2.3.1.2-1 – Анализ вместимости общеобразовательных организаций городского округа «город Махачкала»
	Наименование
	Численность детей школьного возраста*
	Количество объектов, единиц
	Вместимость нормативная, мест
	Вмести-мость фактическая,
 мест
	Превышение нормативной вмести-мости, мест

	
	7-15 лет
	16-17 лет
	7-17 лет
	
	
	
	

	Кировский район города Махачкалы
	20709
	5160
	25869
	16
	11518
	23972
	12454

	Ленинский район города Махачкалы
	23590
	5879
	29469
	17
	13340
	28553
	15213

	Советский район города Махачкалы
	24088
	659
	24747
	18
	16451
	30786
	14335

	Всего по городу Махачкала
	68387
	11698
	80085
	51
	41309
	83311
	42002

	пос. Ленинкент
	2148
	535
	2683
	1
	640
	1928
	1288

	пос. Шамхал
	1224
	305
	1529
	3
	770
	2107
	1337

	пос. Сулак
	1073
	267
	1340
	1
	690
	713
	23

	пос. Семендер
	1723
	430
	2153
	1
	1296
	4120
	2824

	село Красноармейское
	638
	160
	798
	0
	0
	0
	0***

	село Богатыревка
	518
	129
	647
	1
	320
	596
	276

	село Шамхал-Термен
	964
	240
	1204
	1
	640
	1319
	679

	село Остров Чечень
	13
	3
	16
	1
	150
	5
	-**

	пос. Новый Кяхулай
	885
	220
	1105
	1
	1296
	1823
	527

	село Талги
	287
	71
	358
	1
	360
	431
	71

	село Новый Хушет
	1568
	391
	1959
	1
	1200
	3308
	2108

	пос. Тарки
	2012
	55
	2067
	2
	1144
	2292
	1148

	пос. Альбурикент
	1163
	32
	1195
	0
	0
	0
	0***

	пос. Кяхулай
	815
	22
	837
	1
	120
	218
	98

	Всего
	83418
	14558
	97976
	66
	49935
	102171
	52381

	Примечание:
* - численность детей школьного возраста определена расчётным путём исходя из доли населения территориальной единицы в общей численности городского округа;
** - превышение фактической вместимости над нормативной отсутствует;
*** - общеобразовательные организации отсутствуют.


Дефицит мест в общеобразовательных организациях компенсируется организацией учебного процесса во вторую и третью смены. По данным Министерства образования и науки Республики Дагестан на территории городского округа «город Махачкала» порядка 41 общеобразовательной организации работает в 2 смены, 16 – в три смены.
По состоянию на 2023 год на территории городского округа «город Махачкала» ведётся строительство 10 общеобразовательных организаций общей ёмкостью 4994 места. С учётом данной проектной мощности нехватка мест в общеобразовательных организациях составляет по состоянию на 2023 год составляет 47,2 тыс. мест.
1.3.1.3. [bookmark: _Toc39483118][bookmark: _Toc160631053]Организации дополнительного образования
Организации дополнительного образования детей реализуют свою деятельность в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики.
По состоянию на 2023 год на территории городского округа «город Махачкала» действует 54 организации дополнительного образования, в том числе:
регионального значения – 22 организации дополнительного образования, из которых 6 находятся в ведении Министерства образования и науки Республики Дагестан, 15 предоставляют услуги дополнительного образования в сфере физической культуре и спорта, 1 – в сфере культуры;
местного значения городского округа – 32 организации дополнительного образования, из которых 10 находятся в ведении Управления образования города Махачкалы; 15 – Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма», 7 предоставляют образовательные услуги в сфере культуры.
По данным Концепции (основных направлений) пространственного и социально-экономического развития муниципального образования в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «город Махачкала» охват дополнительным образованием в 2021 году в организациях дополнительного образования составил 73 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.
1.3.1.4. [bookmark: _Toc118280856_Копия_1][bookmark: _Toc39483118_Копия_1][bookmark: _Toc160631054]Организации среднего профессионального образования
На территории городского округа «город Махачкала» осуществляют деятельность 20 средних профессиональных образовательных учреждения, подведомственных Министерству образования и науки Республики Дагестан. В них обучается 26 тыс. студентов, работают более 1,9 тыс. человек.
1.3.2. [bookmark: _Toc70348871][bookmark: _Toc70348871_Копия_1][bookmark: _Toc25834571][bookmark: _Toc39483119][bookmark: _Toc160631055] Объекты здравоохранения и социального обеспечения
1.3.2.1. [bookmark: _Toc39483120][bookmark: _Toc160631056]Объекты здравоохранения
По состоянию на 2023 год все учреждения здравоохранения, расположенные на территории городского округа «город Махачкала», находятся в ведении Министерства здравоохранения Республики Дагестан.
В Концепции (основных направлений) пространственного и социально-экономического развития муниципального образования в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «город Махачкала» отмечается о проблеме нехватки врачей и среднего медицинского персонала. Данная ситуация ухудшается в связи с оттоком молодых специалистов в другие регионы Российской Федерации, что в свою очередь негативно сказывается на качестве медицинского обслуживания.
Недостаточная профессиональная подготовка специалистов на местах вынуждает пациентов приезжать в республиканские лечебные учреждения за выполнением порой несложных лечебных процедур и операций. 
Многие медицинские организации в пригородных посёлках Махачкалы расположены в нетиповых приспособленных или арендуемых помещениях, которые не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам и другим требованиям.
Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (далее — стационары)
На территории городского округа «город Махачкала» действует 43 стационара всех типов суммарной проектной мощностью 7674 койки. Из всех посёлков и сёл, входящих в состав городского округа, только в пос. Сулак действует участковая больница. Все остальные учреждения расположены в городе Махачкале. В целом по городу Махачкале отмечается довольно высокий уровень обеспеченности стационарами, что связано с наличием здесь учреждений общереспубликанского значения. В целом по городскому округу фактическая обеспеченность стационарами составляет 10,1 коек на 1000 человек (таблица 2.3.2.1-1).
Таблица 2.3.2.1-1 – Фактическая обеспеченность стационарами
	№
п/п
	Показатель
	Объектов, ед.
	Проектная мощность объектов, коек
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023, тыс. человек
	Фактическая обеспеченность, коек на 1000 человек населения

	1.
	Стационары
	43
	7674
	759,5
	10,1


Амбулаторно-поликлинические учреждения
Амбулаторно-поликлинические учреждения являются основным звеном первичной медицинской помощи населению. На территории городского округа «город Махачкала» осуществляют деятельность 42 амбулаторно-поликлинических учреждения суммарной проектной мощностью 7899 посещений в смену. Фактическая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями рассчитывается как суммарная мощность объектов (проектное количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях) к общей численности населения городского округа составляет 10,4 койки на 1000 человек (таблица 2.3.2.1-2).
Особо следует обратить внимание на то, что обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в разрезе по районам городского округа заметно отличается. Если в Кировском и Ленинском районах мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в расчёте на 10 тыс. жителей меньше минимального стандарта более чем в 2 раза, то в Советском районе отмечается даже его заметное превышение. Это объясняется большим количеством расположенных в Советском районе учреждений здравоохранения, имеющих общереспубликанское значение и обслуживающих жителей других городов и районов. При этом в государственной программе Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республики Дагестан», утверждённой постановлением правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 662 (с изменениями и дополнениями) отмечается, что слабо развитая сеть амбулаторно-поликлинических учреждений в Республике Дагестан определяет большую скученность, наличие очередей и невозможность открытия необходимых структурных подразделений, параклинических служб, что отражается на качестве и доступности оказываемой медицинской помощи.
Таблица 2.3.2.1-2 – Фактическая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями
	№
п/п
	Показатель
	Объектов, ед.
	Проектная мощность объектов, посещений в смену
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023, тыс. человек
	Фактическая обеспеченность, посещений в смену на 1000 человек населения

	1.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	42
	7899
	759,5
	10,4


Станции скорой и неотложной медицинской помощи
На территории городского округа «город Махачкала» расположено 9 станций скорой медицинской помощи суммарной проектной мощностью 144 автомобиля[footnoteRef:9]. [9:  Согласно государственной программе Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республики Дагестан», утверждённой постановлением правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 662 (с изменениями и дополнениями).] 

Фактическая обеспеченность станциями скорой и неотложной медицинской помощи рассчитывается как суммарная мощность объектов (проектное количество автомобилей станций скорой помощи) к общей численности населения городского округа и составляет 1,9 автомобиля на 10 тыс. человек (таблица 2.3.2.1-3).


Таблица 2.3.2.1-3 – Фактическая обеспеченность станциями скорой помощи
	№
п/п
	Показатель
	Объектов, ед.
	Проектная мощность объектов, автомобилей
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023, тыс. человек
	Фактическая обеспеченность, м2 на 10000 человек населения

	1.
	Станции скорой помощи
	9
	144
	759,5
	1,9


1.3.3. [bookmark: _Toc160631057] Социальная защита населения
Учреждения социального обслуживания населения находятся в ведении Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. На территории городского округа «город Махачкала» работают 10 учреждений, оказывающих помощь, людям с ограниченными возможностями, гражданам пожилого возраста, несовершеннолетним, семьям в сложных ситуациях, людям без определенного места жительства.
1.3.4. [bookmark: _Toc39483122][bookmark: _Toc25834572][bookmark: _Toc160631058] Культура и искусство
Городской округ «город Махачкала» располагает развитой сетью учреждений культуры и искусства. На его территории работают республиканские и муниципальные учреждения культуры и искусства.
Библиотеки
По данным Управления культуры города Махачкалы на территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 19 библиотек местного значения городского округа суммарной проектной мощностью 341,3 тыс. единиц хранения, а также 3 библиотеки регионального значения, находящиеся в ведении Министерства культуры Республики Дагестан суммарной проектной мощностью 951,78 тыс. единиц хранения. Таким образом, суммарная проектная мощность всех библиотек, расположенных на территории городского округа «город Махачкала» составляет 1293,08 тыс. единиц хранения, что составляет 1,70 тыс. единиц хранения на 1000 жителей (таблица 2.3.3-1).
Таблица 2.3.3-1 — Фактическая обеспеченность библиотеками
	№
п/п
	Показатель
	Объектов, ед.
	Проектная мощность объектов, тыс. единиц хранения
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023, тыс. человек
	Фактическая обеспеченность, тыс. единиц хранения на 1000 человек населения

	1.
	Библиотеки
	22
	1293,1
	759,5
	1,70





Учреждения культуры клубного типа
По данным Управления культуры города Махачкала на территории муниципального образования действует МБУК города Махачкалы «Центр традиционной культуры народов России», имеющее 7 филиалов, которые расположены в населенных пунктах городского округа: в с. Богатыревка, пос. Шамхал, с. Шамхал – Термен, пос. Тарки, п. Новый Кяхулай, с. Новый Хушет. Общая вместимость составляет 1193 места, что составляет 1,6 мест на 1000 жителей (таблица 2.3.3-2).
Таблица 2.3.3-2 — Фактическая обеспеченность учреждениями культуры клубного типа
	№
п/п
	Показатель
	Объектов, ед.
	Проектная мощность объектов, посадочных мест
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023, тыс. человек
	Фактическая обеспеченность, посадочных мест на 1000 человек населения

	1.
	Учреждения культуры клубного типа
	7
	1193
	759,5
	1,6


Музеи
На территории городского округа «город Махачкала» действует три музея регионального значения (ГБУ «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи», ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой», ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»») и один музей местного значения городского округа (МКУ «Музей истории города Махачкалы»).
Театры по видам искусств
На территории городского округа «город Махачкала» осуществляет свою деятельность 6 театров регионального значения общей вместимостью залов 2754 места. Театральная Махачкала представлена театрами всех жанров: имеются музыкальный, оперы и балета, кукольный, драматический.
Концертные организации
На территории городского округа «город Махачкала» осуществляет свою деятельность 3 музыкальные организации регионального значения (ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова», ГБУ «Государственный Академический заслуженный ансамбль танца «Лезгинка», Государственный вокально-хореографический ансамбль «Дагестан»).
По состоянию на 2023 год на территории жилого района «Лазурный берег» ведется строительство регионального объекта Дом танца Государственного Академического заслуженного ансамбля Дагестана «Лезгинка» («Дом танца «Лезгинка»).
Парки культуры и отдыха
В городе Махачкале расположено 3 основных городских парка культуры и отдыха: парк им. Ленинского комсомола, парк им. 50-летия Октября и парк Воинов-интернационалистов, которые в совокупности занимают площадь 41,3 гектара. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» площадь зеленых насаждений в расчёте на 1 человека должна составлять 6 м2, причём третью часть этой площади должна составлять парковая зона. В пересчёте на численность населения города Махачкалы площадь парковых зон должна составлять порядка 450 га. Кроме того, в настоящее время существует необходимость благоустройства имеющихся мест массового отдыха горожан.
1.3.5. [bookmark: _Toc39483132][bookmark: _Toc25834573][bookmark: _Toc160631059] Физическая культура и спорт
1.3.5.1. [bookmark: _Toc39483133][bookmark: _Toc160631060]Плоскостные спортивные сооружения
В Советском районе города Махачкала расположено два стадиона с трибунами. Стадион федерального значения «Динамо» вместимостью 21000 человек является домашним стадионом футбольных клубов «Анжи», «Легион».
[bookmark: _Hlk146297521]Стадион регионального значения Труд вместимостью 5600 человек является домашним стадионом футбольных клубов «Динамо» (Махачкала) и «Динамо-2» (Махачкала). С 20.00 по 22.00 организован вход для всех жителей городского округа. Стадион представляет собой целый комплекс плоскостных спортивных сооружений и помимо основного поля и беговых дорожек есть площадка для ворк-аута, площадки большого тенниса и бадминтона. Согласно обмерам по публичной кадастровой карте, площадь спортивных площадок суммарно составляет ориентировочно 14230 м2.
По данным, предоставленным Управления спорта, туризма и работой с молодёжью на территории городского округа «город Махачкала» также расположено 227 плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности общей площадью 147,94 тыс. м2.
Общая площадь плоскостных спортивных сооружений муниципальной формы собственности составляет порядка 94,43 тыс. м2 (или 64 % от общей площади всех сооружений). При этом стоит отметить, что значительная часть плоскостных спортивных сооружений муниципальной формы собственности (порядка 43 %) относится к образовательным организациям.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (с учётом площади стадиона Труд) составляет 195 м2 или 0,02 га на человека (таблица 2.3.4.1-1).


Таблица 2.3.4.1-1 — Фактическая обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
	№
п/п
	Показатель
	Объектов, ед.
	Проектная мощность объектов, м2
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023, тыс. человек
	Фактическая обеспеченность, м2 на 1000 человек населения

	1.
	Плоскостные спортивные сооружения
	227
	147943
	759,5
	195


1.3.5.2. [bookmark: _Toc39483134][bookmark: _Toc160631061]Спортивные залы
По данным, предоставленным Управлением спорта, туризма и работой с молодёжью, на территории городского округа «город Махачкала» расположено 196 спортивных залов и два спортивных комплекса общей проектной мощностью 71,78 тыс. м2 площади пола, из которых 29,97 тыс. м2 или 42% являются местного значения городского округа (в основном это спортивные залы общеобразовательных организаций), 18,57 тыс. м2 или 26% – частной формы собственности, федеральной формы собственности – 8,32 тыс. м2 или 12%, региональной формы собственности – 14,92 тыс. м2 или 20%.
Обеспеченность спортивными залами (всех форм собственности) в городском округе «город Махачкала» составляет 94,5 м2 на человека (таблица 2.3.5.2-1).
Таблица 2.3.5.2-1 — Фактическая обеспеченность спортивными залами
	№
п/п
	Показатель
	Объектов, ед.
	Проектная мощность объектов, м2
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023, тыс. человек
	Фактическая обеспеченность, м2 на 1000 человек населения

	1.
	Спортивные залы
	198
	71775
	759,5
	94,5


1.3.5.3. [bookmark: _Toc39483135][bookmark: _Toc160631062]Бассейны
По данным, предоставленным Управлением спорта, туризма и работой с молодёжью, на территории городского округа «город Махачкала» действует 12 плавательных бассейнов, в том числе один федеральной формы собственности и один региональной, остальные объекты являются частной формы собственности. Плавательные бассейны муниципальной формы собственности на территории городского округа отсутствуют.
Суммарная проектная мощность плавательных бассейнов всех собственности составляет 2652 м2 зеркала воды (единовременная пропускная способность 360 человек).
Таким образом, фактическая обеспеченность плавательными бассейнами в городском округе «город Махачкала» составляет 3,5 м2 зеркала воды на человека (таблица 2.3.5.3-1).
Таблица 2.3.5.3-1 — Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами
	№
п/п
	Показатель
	Объектов, ед.
	Проектная мощность объектов, м2
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023, тыс. человек
	Фактическая обеспеченность, м2 на 1000 человек населения

	1.
	Плавательные бассейны
	12
	2652
	759,5
	3,5


1.3.6. [bookmark: _Toc160631063] Анализ обеспеченности городского округа «город Махачкала» объектами транспортной инфраструктуры согласно требованиям действующего законодательства
Автодорожный транспорт
Автодорожная сеть муниципального образования представлена дорогами федерального, регионального и местного значения. Наиболее значимыми составляющими структуры внешней сети являются автомобильные дороги федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Р-215 «Астрахань - Кизляр - Кочубей - Махачкала», а также следующие автомобильные дороги регионального значения:
· 82К-005 Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб;
· 82К-014 Каспийск - Аэропорт;
· 82К-015 Объезд г. Махачкалы через пос. Талги;
· 82К-037 Махачкала - Аэропорт с подъездом к г. Каспийску;
· 82К-056 Махачкала - Турали - Каспийск;
· 82К-045 Махачкала - Красноармейское;
· 82К-048 ФАД «Кавказ» - Шамхал - Красноармейское;
· 82К-059 Подъезд к пос. Сулак от ФАД «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала».
Междугородное автобусное сообщение связывает Махачкалу с большим количеством населенных пунктов как Республики Дагестан, так и всего Северо-Кавказского федерального округа. В черте города Махачкала на окраинах расположены четыре автостанции.

Железнодорожный транспорт
Муниципальное образование «город Махачкала» обслуживается железнодорожным транспортом, имеет: участок линии Гудермес-Самур и 8 раздельных пунктов – ст. Шамхал, о.п. 2275 км, о.п. 2277 км, о.п. 2280 км, ст. Махачкала-Сортировочная, ст. Махачкала, о.п. 2290 км и ст. Тарки. Данные объекты входят в состав Северо-Кавказской железной дороги Махачкалинского региона. Железнодорожные объекты Махачкалы принимают маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Кроме того, они обеспечивают работу морского торгового порта, перевалочной нефтебазы и многих других промышленных и сельскохозяйственных предприятий Республики.
Морской транспорт
В границах муниципального образования размещен морской порт Махачкалы. 
Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии. Навигация в Махачкалинском порту осуществляется круглогодично, морской порт имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Порт принимает суда длиной до 150 метров и с осадками до 4,5 метров. Махачкалинский морской торговый порт включает в себя сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн. тонн грузооборота в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн. тонн в год, железнодорожный и авто-паромный терминал мощностью 1,3 млн. тонн в год, зерновой терминал мощностью 0,5 млн. тонн в год.
Воздушный транспорт
На территории муниципального образования расположен международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Объект расположен юго-восточнее города в Карабудахкентском муниципальном районе, на расстоянии 25 км от железнодорожного вокзала г. Махачкалы. Аэропорт связан с различными территориями муниципального образования маршрутом автобуса № 187.
Улично-дорожная сеть
Существующая улично-дорожная сеть городского округа «город Махачкала» представлена сетью магистральных улиц и автомобильных дорог, которые сформированы в 8 основных магистральных направлениях, ориентированных с севера на юг и с запада на восток.
Магистральные улицы общегородского значения имеют 4 полосы движения, шириной проезжей части от 12 до 23 м. Магистральные улицы районного значения расположены между магистралями общегородского значения и имеют 2-4 полосы движения.


Городской транспорт
Основой городского транспорта городского округа «город Махачкала» является автобусная и частично троллейбусная сеть.
Муниципальный общественный транспорт представлен муниципальными городскими маршрутами в количестве 68, из них 63 маршрута обслуживаются автобусами малого класса, 2 маршрута - автобусами большого класса и 3 маршрута - троллейбусами (№№ 5, 6, 8). Из общего количества маршрутов 63 обслуживается автобусами малого класса, 2 маршрута автобусами большого класса и 3 маршрута троллейбусами. Подвижной состав общественного транспорта города состоит из 1150 транспортных средств, в том числе 12 троллейбусов, 20 автобусов большой вместимости и 1118 автобусов малого класса (маршрутные такси).
Трамвай на территории городского округа отсутствует. Пригородный железнодорожный транспорт и водный транспорт не выполняют пассажирские перевозки.
1.3.7. [bookmark: _Toc39483136][bookmark: _Toc160631064] Анализ обеспеченности населения городского округа «город Махачкала» объектами инженерной инфраструктуры согласно требованиям действующего законодательства
Электроснабжение
Электросетевой комплекс городского округа «город Махачкала» представлен магистральными и распределительными сетями различных видов собственности. 
По территории муниципального образования проходят следующие линии электропередачи 35 кВ и выше:
Федерального значения
· ВЛ-110 кВ № 116,
· ВЛ-110 кВ № 129,
· ВЛ-110 кВ № 130,
· ВЛ-110 кВ № 134,
· ВЛ-110 кВ № 144, 145,
· Отп. от ВЛ № 144 на п/с Ю-В,
· ВЛ-110 кВ № 150,
· ВЛ-110 кВ № 152,
· ВЛ-110 кВ № 155,
· ВЛ-110 кВ № 171,
· ВЛ-110 кВ № 172,
· Отп. от ВЛ № 172 на п/с Ю-В,
· ВЛ-110 кВ № 173,
· ВЛ-110 кВ № 174,
· ВЛ-110 кВ № 175,
· ВЛ-110 кВ № 201,
· ВЛ-110 кВ № 202,
· ВЛ-110 кВ № 203,
· ВЛ-35 кВ № 1,2,
· ВЛ-35 кВ № 5,7,
· ВЛ-35 кВ № 6,
· ВЛ-35 кВ № 12,
· ВЛ-35 кВ № 22,
· ВЛ-35 кВ № 23,
· отп. от ВЛ №23 на ДНИИСХа,
· отп. от ВЛ №23 на пол. Солн.,
· ВЛ-35 кВ № 26,
· ВЛ-35 кВ № 31.
Принцип построения электрических сетей 35-110 кВ радиально-кольцевой. Распределение электроэнергии в границах городского округа осуществляется по сетям напряжением 10 кВ и 6 кВ от электрических подстанций 110 и 35 кВ. 
Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения городского округа «город Махачкала».
Крупнейшими потребителями электроэнергии являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания. 
Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории муниципального образования представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ. В городском округе «город Махачкала» насчитывается 662 трансформаторных подстанции 6-10 кВ.
Общая протяженность электрических сетей 10 (6) кВ городского округа – 2109 км.
В городском округе достаточно развиты все виды связи, включая почтовую, междугороднюю, местную и внутризоновую телефонную связь, документальную связь, а также потребителям предоставляются услуги сетей проводного вещания, передачи данных, телематических служб.
Основными сдерживающими факторами развития энергокомплекса являются:
· высокий процент износа существующих электрических подстанций;
· отсутствие свободной трансформаторной мощности существующих электрических подстанций;
· низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие возможности подключения новых потребителей без ухудшения условий электроснабжения существующих потребителей.
Связь
По территории муниципального образования «город Махачкала» проложен магистральный оптоволоконный кабель (ВОЛС), находящийся в эксплуатации ОАО «Ростелеком» Ставрополь.
Городские распределительные и питающие кабели ВОЛС проложены в существующей канализации путем замены телефонного кабеля на оптоволокно. 
В городском округе действуют два основных оператора фиксированной связи – это ОАО «Ростелеком» и ОАО «Электросвязь».
Таблица 2.3.7-1 — Телефонные станции ОАО «Ростелеком»
	Наименование
станции
	Тип станции
	Адрес
местонахождения
	Монтированная
Ёмкость, ед.

	AMTC EWSD
	EWSDSurpass
	пр. Р. Гамзатова, 3
	0

	АТСЦ-610
	C&C-08
	ул. Гамидова, 28
	1040

	АТС-62
	АТСКУ
	ул. Гамидова, 24
	10200

	АТС-63
	АТСКУ
	ул. Энгельса, 25
	9200

	АТС-64
	АТСКУ
	ул. Энгельса, 25
	2160

	АТС-65
	SDX-100 RASM
	пр. П. Первого, 63в
	5000

	АТС-67/68
	SDX-100
	пр. Р. Гамзатова, 3
	15500

	АТСЦ-77
	ТОС-120
	пр. П. Первого, 29б
	180

	АТСЦ-78
	C&C-08
	пр. Р. Гамзатова, 3
	1300


В настоящее время в городском округе «город Махачкала» создана современная коммуникационная инфраструктура по средствам внедрения фиксированного широкополосного доступа (ШПД), предоставляющего абонентам фиксированный Интернет, кабельное ТВ и телефонию (местную, внутризоновую, междугородную и международную).
В городском округе «город Махачкала» действует сеть подвижной связи стандарта GSM-900/1800, CDMA450 с высокой степенью защиты от несанкционированного доступа. Основными операторами сотовой связи являются ОАО «ВымпелКом, ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон».
Операторы предоставляют все стандартные услуги сотовой связи, включая GPRS, SMS, передачу видеосигналов, мобильное телевидение, доступ в Интернет, высокоскоростную передачу данных (более 2 Mбит/с), голосовую почту и услуги по определению местонахождения объекта.
Центральная усилительная станция (ЦУС) мощностью 45 кВт расположена по ул. Коркмасова, д. 7.
Сети выполнены воздушным способом. Протяженность магистральных фидеров 205 км.
Обеспечение населения телевизионным и радиовещанием в городском округе «город Махачкала» осуществляет филиал РТРС «РТПЦ Республики Дагестан».
Для обеспечения территории городского округа телевизионным сигналом работают две радиотелевизионные станции, расположенные в г. Махачкала ул. М. Гаджиева и в пос. Ленинкент, которые обеспечивают вещание центральных и местных республиканских программ телевидения, а также программ Радио России, Маяк и республиканских радиовещательных программы, вещающих на 14 местных национальных языках.
В соответствии с федеральной целевой программой «Цифровое эфирное телевидение» с сентября 2012 года вещание ведется в новом формате DVB-T2.
Теплоснабжение
Выработку тепловой энергии в городском округе «город Махачкала» осуществляют ООО «Дагестанэнерго» (включает в себя Махачкалинскую и Каспийскую ТЭЦ, котельные «ДЭМ», «БПК» и «Пиковая»), ОАО «Махачкалатеплоэнерго», ОАО «Махачкалатеплосервис», ООО «Геоэкопром».
Выработка тепловой энергии в городе Махачкала осуществляется с использованием природного газа (93,12%), в качестве резервного топлива используется мазут (0,2%).
Махачкалинская ТЭЦ обеспечивает теплоснабжением около половины потребителей городского округа.
Махачкалинская ТЭЦ имеет в своем составе три паровых котла, два водогрейных котла и три турбоагрегата.
Турбины № 1-3 ПР – 6 МВт.
Котлоагрегат:
· № 1-3 – ТП-30 паропроизводительностью 35 т/ч;
· № 4-6 – БКЗ паропроизводительностью 75 т/ч.
Основное топливо - газ, мазут.
Установленная мощность ТЭЦ составляет 18 МВт.
Состав оборудования котельных ООО «Дагестанэнерго» включает в себя девять водогрейных и два паровых котла.
Основным потребителем тепловой энергии является население города Махачкала, а также промышленные предприятия, здания социального значения, детские сады и школы.
Таблица 2.3.7-2 — Выработка тепловой энергии в 2007-2010 годах по котельным ООО «Дагестанэнерго» (Гкал)
	Наименование объекта
	Период

	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.

	Махачкалинская ТЭЦ
	370584
	348342
	396843
	

	Котельная «ДЭМ»
	 
	44420
	145055
	133764

	Котельная «БПК»
	 
	11958
	48661
	48057

	Котельная «Пиковая»
	 
	7011
	63996
	56009

	Итого:
	370584
	411731
	654555
	612580


В настоящее время в городском округе «город Махачкала» действуют порядка 145 отопительных котельных, находящихся в эксплуатации у ОАО «Махачкалатеплоэнерго» и ОАО «Махачкалатеплосервис».
Тепловые сети предприятия ОАО «Махачкалатеплоэнерго» проложены надземно, подземно, бесканально.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 155160,4 п. м, в том числе на отопление 132774 п. м, на горячее водоснабжение – 22386,5 п. м.
Порядка 15% малоэтажной застройки (1-2 этажа) получают тепло от централизованных источников тепла ОАО «Махачкалатеплоэнерго».
ОАО «Махачкалатеплосервис» имеет на балансе 135 автономных котельных с суммарной мощностью 132,8 Гкал/ч и общим количеством котлов 482 шт. Протяженность тепловых сетей составляет 24 км. Износ основных фондов составляет 26%. Основными потребителями тепловой энергии ОАО «Махачкалатеплосервис» являются население (многоквартирные дома) и муниципальные учреждения. 
На территории муниципального образования «город Махачкала» для выработки тепла и отопления многоквартирных домов используются технологии нетрадиционных возобновляемых источников энергии, а именно используется глубинное тепло земли, с его помощью выработано 6,7% тепла. Работы по данному направлению осуществляет ООО «Геоэкопром». 
Основной деятельностью ООО «Геоэкопром» является добыча носителей подземного тепла «Земля», минеральных вод и других минеральных ресурсов и поставка их потребителям.
На балансе ООО «Геоэкопром» находятся скважины термальных и минеральных вод, теплотрассы, коллектора, насосные бойлерные.
По данным ООО «Геоэкопром» максимально-часовой расход тепла на жилищно-коммунальные нужды составляет:
· пл. Махачкала (ГВС) – 2,03 Гкал/час;
· пл. Тарнаир (отопление) – 10,7 Гкал/час.
Основная доля теплоснабжения приходится на среднеэтажную застройку (4-5 этажей), порядка 20% - на малоэтажную застройку (1-2 этажа) и ограниченное количество - на многоэтажную застройку (10 этажей).
Суммарная протяженность магистральных тепловых сетей составляет:
· пл. Махачкала – 8,45 км;
· пл. Тарнаир – 11,55 км.
Тепловые сети проложены надземно.
Основным видом энергетического ресурса, используемым в качестве топлива для выработки тепловой энергии, является природный газ – более 93%, что противоречит приоритетам, обозначенным Энергетической стратегией России на период до 2030 года, о диверсификации топлива и развития альтернативной энергетики.
Полезный отпуск тепловой энергии основными поставщиками в 2009 году составил 1271934,34 Гкал:
· ОАО «Махачкалатеплосервис» – 162174,34 Гкал (12,75% от общего полезного отпуска тепловой энергии);
· ОАО «Махачкалатеплоэнерго» – 450432,00 Гкал (35,41% от общего полезного отпуска тепловой энергии);
· ООО «Геоэкопром» – 102443,00 Гкал (8,05% от общего полезного отпуска тепловой энергии);
· ООО «Дагестанэнерго» – 556885,00 Гкал (43,78% от общего полезного отпуска тепловой энергии).
Потери тепловой энергии, с учетом потребления тепла на собственные нужды, в 2009 году по основным поставщикам составили 152486,00 Гкал или 10,7 % от выработанной ими тепловой энергии.
На сегодняшний день техническое состояние основных объектов теплоэнергетического хозяйства характеризуется высоким уровнем износа (около 70%), что неизбежно снижает надежность теплоснабжения и увеличивает вероятность аварийных ситуаций.
Газоснабжение
Городской округ «город Махачкала» обеспечивается природным газом от магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» и месторождения природного газа «Махачкала Тарки». 
Магистральный газопровод «Моздок – Казимагомед» Р≤5,5 МПа Д=1200 мм проложен вдоль федеральной автодороги протяженностью около 30 км. От магистрального газопровода проложены газопроводы-отводы на АГРС «Северная» и АГРС «Агачаул», АГРС «Ленинкент» и АГРС «Талги» общей протяженностью 10,5 км.
Магистральный газопровод «Моздок – Казимагомед», газопроводы – отводы и АРГС находятся в эксплуатации филиала ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.
От месторождения природного газа «Махачкала Тарки» проложен газопровод на АГРС Южная». Газопровод и АГРС находятся в эксплуатации ОАО «Роснефть – Дагнефть».
На АГРС давление природного газа понижается с 5,5 МПа до 1,2 МПа и далее газ высокого давления I категории (Р≤1,2 МПа) по распределительным газопроводам высокого давления (Р≤1,2 МПа) подается на ГГРП и ГРП (ГРПШ) городского округа, где происходит снижение газа до среднего (Р≤0,3 МПа) и низкого (Р≤0,005 МПа) давления.
Распределение газа по городу осуществляется по трехступенчатой схеме:
· газопроводы высокого давления Р≤ 1,2 МПа;
· газопроводы среднего давления Р≤ 0,3 МПа;
· газопроводы низкого давления Р ≤0,05 МПа, Р≤0,03 МПа.
Для снижения газа с высокого среднего давления на низкое установлены ГРПШ в количестве 1850 штук.
Система газоснабжения муниципального образования «город Махачкала» смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов среднего давления и тупиковых газопроводов низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.
Потребителями природного газа являются население, котельные, предприятия коммунально-бытового назначения.
По данным ОАО «Махачкалагаз» поступление газа в сеть на 01.01.2013 г. составило 738202,983 млн м3. 
Полезный отпуск газа за 2013 г. составил 736665,263 млн м3, в т.ч.:
· промышленности – 159906,616 млн м3;
· на коммунально-бытовые нужды – 39976,654 млн м3;
· населению – 536781,993 млн м3.
Протяженность сетей газоснабжения составляет 1185,28 км, из них:
· высокого давления – 297,21 км;
· среднего давления – 31,81 км;
В городском округе «город Махачкала» действуют 43 ГРП (ГРПШ).
Количество газифицированных квартир составляет 104361, промпредприятий – 33, коммунально-бытовых потребителей – 1644, отопительных котельных –101.
Месячная норма расхода природного газа на 1 м2 отапливаемой площади составляет 15,62 нм3.
Водоотведение
Система бытового водоотведения, сложившаяся в городском округе «город Махачкала» (далее городской округ), неполная раздельная. При такой системе в городские сети водоотведения принимаются хозяйственно-фекальные стоки от жилой застройки и сточные воды от промышленных предприятий, прошедшие при необходимости локальную очистку, и близкие по составу к бытовым сточным водам. Атмосферные воды при этой системе стекают в водные протоки по кюветам проездов, открытым лоткам, канавам и тальвегам.
Городской округ охвачен централизованной системой бытового водоотведения частично. В индивидуальной частной застройке процент охвата населения централизованной системой канализации составляет только 70%.
Система водоотведения и очистки бытовых сточных вод городского округа включает в себя: комплекс очистных сооружений канализации (ОСК) механической и биологической очистки; канализационные насосные станции перекачки (КНС) с напорными трубопроводами и систему самотечных трубопроводов.
Основные проблемы в сфере водоотведения:
· неполный охват населения централизованным водоотведением;
· несоответствие технических параметров системы водоотведения потребностям существующей застройки, в связи с чем система работает на пределе своих возможностей, превышение проектной мощности сооружений;
· значительный износ сетей и объектов водоотведения;
· наличие выпусков неочищенных сточных вод,
· отсутствие централизованной дождевой канализации и сооружений очистки поверхностного стока.
Водоснабжение
Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа «город Махачкала» (далее городской округ) являются поверхностные источники: Чирюртское водохранилище на реке Сулак (Миатлинский водозаборный узел), канал им. Октябрьской Революции (КОР), подающий воду в Вузовское озеро и Хушетское водохранилище, р. Сулак, а также накопительные озера в населенных пунктах, входящих в состав городского округа.
Общая протяженность водопроводных сетей в городском округе составляет около 1067,0 км. Суммарная производительность водозаборных сооружений составляет более 300 тыс. м3/сут.
Основные проблемы в сфере водоснабжения:
· неполный охват населения городского округа централизованным водоснабжением;
· отсутствие резервов объема подачи воды, с учетом быстро развивающегося жилищного строительства в городском округе;
· высокая степень износа сетей и сооружений, приводящая к высоким потерям воды и снижения ее качества у конечного потребителя.
1.3.8. [bookmark: _Toc118280874][bookmark: _Toc160631065]Анализ обеспеченности населения муниципального образования город Махачкала объектами инженерной защиты согласно требованиям действующего законодательства
Территория г.о. Махачкала расположена на западном побережье Каспийского моря у подножья Нарат-Тюбинского хребта, относящегося к предгорьям Большого Кавказа, на Прикайспийской равнине, расположенной между грядой Анджи-Арка и горой Таркитау, расположенной на расстоянии 3-7 км от берега моря.
Гора Таркитау представляет собой платообразную возвышенность с крутыми, местами обрывистыми склонами, достигающими иногда 60-70о. Склоны, обращённые к морю, достигают высоты 200-250 м и имеют типично-оползневой характер с множеством оползневых ступеней различных размеров. Оползневые формы рельефа имеют сглаженные очертания. Поверхность склонов изрезана балками, оврагами, лощинами с многочисленными родниками.
Прикаспийская равнина в пределах города почти в поперечном направлении пересекается глинистым увалом, который делит её на две части: юго-восточную и северо-западную. Юго-восточная часть вытянута вдоль моря узкой полосой до 5 км, носит название Притаркинской низменности; северо-западная часть, собственно Прикаспийская низменность, к северу от увала расширяется и уходит далеко за пределы Махачкалинского района. В пределах низменной части города прослеживаются морские террасы, отчётливо не выделенные в рельефе. Ниже нижней новокаспийской террасы располагается пляж, выполненный современными каспийскими осадками (песками с ракушей) мощностью от 0,2-1,0 м. Пляжи распространены узкой полосой 30-60 м вдоль берега моря. 
В пределах Притаркинской низменности расположены лагуны, отшнурованные от моря пересыпями, которые благодаря заполнению поверхностными и грунтовыми водами, образовали озёра Ак-Гель и Грязевое. Кроме того, в городе имеется искусственное озеро Вузовское.
Из естественных водотоков на исследуемой территории протекают реки Черкес-Озень (Талгинка) и Шура-Озень. Искусственным водотоком является канал им. Октябрьской революции, подводящий в Махачкалу воду из р. Сулак для орошения и водоснабжения.
Рельеф территории города носит характер склона с падением горизонталей на северо-восток в сторону Каспийского моря. Отметки поверхности на территории города колеблются от – 28,0 м Б.С. (урез моря) до 720,0 м Б. С. (г. Таркитау, мыс. Сарияр).
Покровные отложения равнинной части города представлены почвенно-растительным слоем небольшой мощности и современными делювиальными и аллювиальными суглинками и супесями, имеющими почти повсеместное распространение, с малыми коэффициентами фильтрации, что способствует образованию на городской территории подтопления грунтовыми водами.
Наибольшее распространение в границах проектирования г.о. Махачкала получили опасные природные процессы: овражная и речная эрозия, морская абразия (переработка берегов Каспийского моря), наличие оползневых территорий, широкое распространение подтопленных территорий, затопление паводковыми водами прибрежных территорий. 
На территории города получили недостаточное развитие системы ливневой канализации и отсутствие очистных сооружений ливневой канализации, что вызывает загрязнение водоёмов, создаёт значительные трудности в водоснабжении населения качественной водой. 
Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной защите и подготовке территории.
Переработка берегов Каспийского моря (абразия) протекает сравнительно медленными темпами. Абразия проявляется в выработке берегового волноприбойного уступа, который в настоящее время местами достигает высоты 1-8 м. Размыв берега происходит, в основном, в периоды сильного волнового воздействия.
Переработка берегов в границах проектирования в той или иной степени отмечена на всём протяжении незакреплённых берегов.
На рассматриваемой территории в центральной части города построено берегоукрепительное сооружение на участке от морского порта до ул., Ярагского.
Обводнительно-оросительная система им. Октябрьской революции является одной из первых, строительство которой методом народных строек было осуществлено в первые годы Советской власти в Дагестане.
Частичная реконструкция оросительной системы проводилась в 1944-1945 гг., в 1958 и в 1966 гг. Современный вид оросительная система приобрела в результате реконструкции, проводившейся в период с 1974 по 1981 годы.
Оросительная система им. Октябрьской революции состоит из: магистрального оросительного канала – КОР, межхозяйственных каналов, оросителей, сбросных каналов, перекачивающих насосных станций, сопрягающих и сбросных гидротехнических сооружений.
Вода магистрального канала используется не только для орошения сельскохозяйственных земель, но и для технического водоснабжения ряда населенных пунктов и таких крупных городов, как Махачкала и Каспийск.
Источник орошения – р. Сулак.
Водоприемник дренажных вод – Каспийское море.
Способ водоподачи – самотечный с перекачивающими насосными станциями.
Магистральный каналоросительной системы, имеющий общее направление с запада на юго-восток, на всем протяжении – от головы на р. Сулак и до перекачивающей насосной станции НС-2, проходит по предгорной полосе. Общая протяженность канала – 91,2 км.
Пропускная способность канала изменяется от 60 м3/с в головной части и до 75 м3/с в районе насосной станции НС-2.
Канал выполнен на длине 78,3 км в облицованном русле из монолитных и сборных железобетонных плит и на длине 12,9 км – в земляном.
В результате интенсивной эксплуатации на ряде участков произошло разрушение облицовки. Особенно сильно пострадали участки канала, выполненные из сборных железобетонных плит.
Отдельные участки канала, выполненные в железобетонной облицовке, не обеспечивают пропуск расчетных расходов воды. В черте г. Махачкала из-за интенсивной застройки приканальной полосы наблюдались неоднократные переливы через борта канала.
Необлицованный участок канала, проходящий по промышленной зоне г. Махачкалы, подвержен обрушению ботов, приводящего к снижению пропускной способности до 5 м3/с вместо расчетной 10,5 м3/с.
На подпорных сооружениях и водовыпусках гидромеханическое оборудование полностью изношено, крепление входных и выходных оголовков деформировано.
Водовыпуски не оборудованы гидрометрическими постами для учета подаваемой воды.
Дюкер через р. Шура-Озень выполнен из трех ниток стальных труб диаметром 2200 мм на свайных опорах с аварийным автоматическим водосбросом в р. Шура-Озень. Дюкер имеет коррозионный износ металла, достигающий 40% от первоначальной толщины 10 мм, что может вызвать изменение пластических свойств металла с возникновением хрупких разрушений.  
Дюкер через р. Черкес-Озень выполнен из трех ниток сборных железобетонных труб диаметром 1000 мм и проходит под дном реки. 2 нитки дюкера не работают, так как полностью забиты бытовым мусором г. Махачкалы.
Межхозяйственные каналы выполнены, в основном, в облицованном русле из сборных железобетонных плит. За время эксплуатации каналы заилились, противофильтрационная облицовка на отдельных участках разрушилась, на отдельных участках образовались промоины.
Технологическое и электротехническое оборудование насосных станций, обслуживающих КОР, морально и физически устарело и нуждается в полной замене. Здания насосных станций по техническому состоянию подлежат сносу.
Все это привело к увеличению потерь воды на фильтрацию, снижению коэффициента полезного действия канала и, соответственно, к уменьшению водообеспеченности потребителей.


1.3.9. [bookmark: _Toc160631066] Анализ планов и программ комплексного социально-экономического развития и стратегического планирования в отношении городского округа «город Махачкала», в том числе стратегия пространственного развития Российской Федерации, стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан, стратегия социально-экономического развития городского округа «город Махачкала»
Федерального значения
Развитие городского округа «город Махачкала» должно соответствовать национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации (далее – РФ).
Документы стратегического планирования определяются Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
При разработке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала» учтены следующие документы стратегического планирования РФ:
· Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с изменениями и дополнениями);
· Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р (с изменениями и дополнениями);
· Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями и дополнениями);
· Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384‑р (с изменениями и);
· Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями и дополнениями);
· Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы, утвержденные приказом министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2021 № 88;
· Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363‑р;
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (с изменениями и дополнениями).
Регионального значения
· Документами стратегического планирования регионального значения, учитываемыми при разработке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала», являются:
· Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 № 26 (с изменениями и дополнениями) «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан»;
· Закон Республики Дагестан от 12.10.2022 № 70 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года»;
· Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года, утверждённый постановлением Правительства Республики Дагестан от 03.06.2022 № 168;
· Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Махачкала» до 2025 года, утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан от 27.12.2012 № 471;
· Схема территориального планирования Республики Дагестан, утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.06.2022 № 210;
· Региональная программа по повышению рождаемости в Республике Дагестан, утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.06.2023 № 253 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 662 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.12.2014 № 664 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие молодёжной политики в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 19.10.2021 № 311 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.12.2021 № 373 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан» утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18.12.2020 № 272 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 24.12.2021 № 352 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 20.12.2017 № 290 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышением её конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 18.12.2020 № 274 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 13.12.2013 № 673 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 № 661 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 10.04.2019 № 76а (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 15.12.2020 № 270 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 01.06.2022 № 158 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 16.07.2019 № 163 (с изменениями и дополнениями);
· Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение развития и реализации городским округом «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан», утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.12.2020 № 304 (с изменениями и дополнениями);
· Региональная схема обращения с отходами Республики Дагестан, утверждённая приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 29.12.2021 года № 350;
· Местного значения
· Документами стратегического планирования местного значения городского округа, учитываемыми при разработке местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала», являются:
· Генеральный план городского округа «город Махачкала», утверждённый решениями Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 26.05.2016 № 9-4;
· Концепция (основных направлений) пространственного и социально-экономического развития муниципального образования в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «город Махачкала»;
· Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Махачкала» Республики Дагестан, утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 28.10.2016 № 2051;
· Муниципальная программа «Доступная среда» в городе Махачкале на 2020 год», утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 05.08.2020 № 566 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2022-2024 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 30.04.2022 № 205 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 05.04.2021 № 163 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 13.12.2013 № 673 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи в городском округе «город Махачкала» на 2021-2023 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 29.01.2021 № 52 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании городского округа «город Махачкала» на 2019-2021 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 25.04.2022 № 274 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании городского округа «город Махачкала» на 2022-2024 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 25.04.2022 № 271 (с изменениями и дополнениями);
· Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «город Махачкала» на 2019 – 2024 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа «город Махачкала» от 28.05.2019 № 797 (с изменениями и дополнениями);
1.3.10. [bookmark: _Toc160631067] Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Махачкала»
Анализ существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей, тенденций развития территории, действующих федеральных, региональных и муниципальных программ, положения и роли городского округа «город Махачкала» в масштабе региона и на федеральном уровне определил к расчетному сроку достижение следующих стратегических целей:
1. Организация пространства, способствующего повышению качества городской среды и комфортного проживания граждан.
2. Организация морского фасада города, планировочное раскрытие города Махачкалы в сторону акватории Каспийского моря;
3. Развитие Махачкалы как крупнейшего рекреационного центра России. Соответствие международным стандартам качества туризма. Расширение спектра предоставляемых туристических услуг.
4. Создание современного высокоэффективного агропромышленного комплекса, способного как обеспечивать внутренние потребности внутри страны, так и поставлять продукцию на экспорт.
5. Повышение качества и доступности медицинского обслуживания.
6. Повышение качества и доступности дошкольного и школьного образования.
7. Организация пространств для размещения объектов спорта и рекреации.
8. Сохранение и развитие накопленного промышленного и технологического потенциала, оказание поддержки предприятиям, принимающим меры по повышению конкурентоспособности производств, выпуску современной качественной продукции, модернизации и технологическому перевооружению производств, а также применение высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, снижение издержек производственной деятельности, сохранение и дальнейшее развитие достигнутых показателей. 
9. Продвижение научно-исследовательских институтов, работающих в сфере инновационных разработок для интеграции их в экономику.
10. Махачкала – важный транспортный узел, включающий воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт.
Санаторно-курортная и туристическая деятельность 
На территории городского округа «город Махачкала» реализуется муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании городского округа «город Махачкала» на 2022-2024 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа  «город Махачкала» от 25.04.2022 № 271 (с изменениями и дополнениями).
Программа направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса, носит комплексный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе.
В рамках программы на территории городского округа предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса на российские и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения программы.
Целевые показатели, заложенные в муниципальной программе «Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании городского округа «город Махачкала» на 202-2024 годы» приведены в таблице 2.5-1.
Таблица 2.5-1 – Целевые показатели, заложенные муниципальной программе «Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании городского округа «город Махачкала» на 2022-2024 годы»
	Наименование индикатора
	Единица
измерения
	2023 год
	2024 год

	Количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов
	тыс. койко-мест
	4274,5
	4402,7

	Туристический поток
	тыс. человек
	772,2
	841,6


В «Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года» предусмотрено развитие туристической территории «Прибрежная», в которую входит городской округ «город Махачкала».
Приоритет развития туристской территории – деловой, лечебно-оздоровительный, круизный, молодежный туризм, с развитием которых территория имеет перспективу организации профильного туристического кластера.
Проектные направления:
· создание портовой инфраструктуры для организации морского круизного туризма по Каспийскому морю;
· реконструкция первых улиц Махачкалы, обустройство пляжных территорий;
· строительство апарт-отеля и гостиниц;
· расширение комплекса событийных мероприятий.
Ключевыми направлениями развития рекреационной сферы городского округа являются:
· увеличение разнообразия рекреационных объектов на территории агломерации, создание новой индустрии развлечений, в том числе для детей;
· реконструкция и модернизация действующих объектов рекреации;
· реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих рекреационную деятельность;
· рассмотрение экологических условий в качестве одного из видов рекреационного ресурса (приоритетность требований экологической безопасности, обязательность соблюдения экологических стандартов, нормативов и лимитов использования природных ресурсов, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в агломерации);
· восстановление въездного туризма;
· создание системы безопасности туристов.
Развитие сельского хозяйства
Развитие сельского хозяйства в перспективный период будет направлено на дальнейшее углубление специализации на высокоинтенсивных и высокорентабельных производствах. В животноводстве упор будет сделан на развитии селекционно-племенной работы, внедрении прогрессивных и ресурсосберегающих технологий содержания и кормления скота, позволяющих сократить санитарно-защитные зоны от объектов животноводства. В растениеводстве получит дальнейшее развитие овощеводство, будут продолжены работы по повышению почвенного плодородия, модернизации мелиоративных систем, внедрению систем эффективного оборота земель.
Промышленность
В основе перспективных направлений развития промышленного потенциала лежат следующие исходные положения:
· город Махачкала развивается как столица Республики Дагестан, центр формирующейся Махачкалинской агломерации;
· развитие города Махачкалы направлено на создание высококачественной среды проживания
· развитие города Махачкалы обеспечивается трансформацией экономики, формированием и развитием новых секторов – экономики знаний, сервисной экономики.
Стратегическими направлениями развития промышленного комплекса городского округа «город Махачкала» являются:
· формирование условий, стимулирующих переход на постиндустриальное развитие, базирующегося на информационных и коммуникационных технологиях, услугах с высокой добавленной стоимостью, финансовом секторе, высокотехнологичных и наукоемких производствах;
· поддержка сложившихся и формирование новых высокотехнологичных кластеров, способных быть локомотивами экономического роста в будущем (в отраслях судо-, авиа-, автомобилестроения, производства электрооборудования и радиоэлектроники);
· постепенное вытеснение из территории города видов деятельности, идущих вразрез с приоритетами его социально-экономического развития;
· повышение эффективности использования стратегических ресурсов города – территории, человеческого капитала, экономического потенциала;
· реорганизация существующих производственных территорий, направленная на повышение интенсивности и эффективности их использования
Реализация стратегических направлений определяет перспективную численность занятых в экономике городского поселения и динамику отраслевой структуры занятости (таблица 2.5-2).
Таблица 2.5-2 – Отраслевая структура занятости муниципального образования «город Махачкала»
	Виды деятельности
	Единицы измерений
	Существующее положение
	Первая очередь
(2020 год)
	Расчётный срок
(2035 год)

	Производственная сфера
	тыс. человек
	72,4
	85,4
	91,1

	
	%
	25,5
	27,5
	26,3

	Коммерческо-деловая сфера
	тыс. человек
	34,3
	53,4
	109,4

	
	%
	12,1
	17,2
	31,6

	Бюджетная сфера
	тыс. человек
	176,9
	171,7
	145,8

	
	%
	62,4
	55,3
	42,1

	Всего
	тыс. человек
	283,6
	310,5
	346,3

	
	%
	100
	100
	100


На расчётный срок прогнозируется увеличение занятости во всех сферах экономики городского округа – общая численность занятых к 2035 году вырастет на 22,1% и составит 346,3 тыс. человек.
Увеличится количество рабочих мест в производственной сфере (до 91 тыс. человек на перспективу), что обусловлено интенсификацией использования территорий существующих промышленных предприятий, а также размещением новых инновационных производств. Соответственно возрастет доля занятых на производстве в общей структуре численности работающих на перспективу до 26,3%.
Ожидается увеличение числа занятых в коммерческо-деловой сфере (до 109,4 тыс. человек до 2035 года), доля коммерческо-деловой сферы к 2035 году составит 31,6%. 
В бюджетной сфере произойдет сокращение доли работающих в общей структуре занятости за счет активного развития коммерческо-деловой сферы (до 145,8 тыс. человек до 2035 года), доля бюджетной сферы к 2035 году составит 42,1%.
Планируемое размещение объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского и общественно-делового назначения основано на приоритетном направлении развития городского округа как ядра формирующейся Махачкалинской агломерации.
[bookmark: _Toc160631068]Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения 
1.4. [bookmark: _Toc39483137][bookmark: _Toc25834576][bookmark: _Toc160631069]Методические подходы при определении расчётных показателей нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала»
1.4.1. [bookmark: _Toc160631070]Обоснование ранжирования
В местных нормативах градостроительного проектирования выделено несколько принципов дифференциации территории городского округа «город Махачкала»:
1. Ранжирование городского округа «город Махачкала» относительно исторического центра:
	№
п/п
	Наименование
	Время[footnoteRef:10], мин [10:  Определено по данным из открытых источников «Яндекс.Карты»;] 

	Расстояние[footnoteRef:11], км [11:  Определено по данным из открытых источников «Яндекс.Карты».] 


	1.
	пос. Ленинкент
	33
	14,6

	2.
	пос. Шамхал
	36
	19,1

	3.
	пос. Сулак
	51
	43

	4.
	пос. Семендер
	22
	13,2

	5.
	село Красноармейское
	18
	10,1

	6.
	село Богатыревка
	39
	26,7

	7.
	село Шамхал-Термен
	35
	22,8

	8.
	село Остров Чечень
	>60
	133,0

	9.
	пос. Новый Кяхулай
	13
	6,3

	10.
	село Талги
	36
	19,2

	11.
	село Новый Хушет
	19
	14,1

	12.
	пос. Тарки
	13
	5,5

	13.
	пос. Альбурикент
	11
	4,7

	14.
	пос. Кяхулай
	10
	3,6


Категории по ранжированию городского округа «город Махачкала» относительно исторического центра:
– А – высокая (до 10 км / до 15 минут);
– Б – средняя (от 10 до 20 км / от 15 до 30 минут);
– В – низкая (свыше 20 км/ от 30 до 60 минут);
– Г – ограниченная (свыше 20 км/ свыше 60 минут).
	№ п/п
	Наименование
	Категории

	
	
	«А»
высокое
	«Б»
среднее
	«В»
низкое
	«Г»
ограниченное

	1.
	Кировский район
	+
	
	
	

	1.2
	Остров Чечень и территории севернее острова
	
	
	
	+

	1.3
	территория между селом Богатырёвка и пос. Шамхал
	
	
	+
	

	1.4
	Территория между селом Шамхал-Термен и пос. Ленинкент
	
	
	+
	

	2.
	Ленинский район
	+
	
	
	

	2.1
	Территория, прилагающая к селу Талги
	
	
	+
	

	2.2
	Территория, прилегающая к селу Новый Хушет
	
	+
	
	

	3.
	Советский район
	+
	
	
	

	4.
	пос. Ленинкент
	
	
	+
	

	5.
	пос. Шамхал
	
	
	+
	

	6.
	пос. Сулак
	
	
	+
	

	7.
	пос. Семендер
	
	+
	
	

	8.
	село Красноармейское
	
	+
	
	

	9.
	село Богатыревка
	
	
	+
	

	10.
	село Шамхал-Термен
	
	
	+
	

	11.
	село Остров Чечень
	
	
	
	+

	12.
	пос. Новый Кяхулай
	+
	
	
	

	13.
	село Талги
	
	
	+
	

	14.
	село Новый Хушет
	
	+
	
	

	15.
	пос. Тарки
	+
	
	
	

	16.
	пос. Альбурикент
	+
	
	
	

	17.
	пос. Кяхулай
	+
	
	
	


В зависимости от характера территории, к которой он применяется, расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности может быть увеличен.
2. Ранжирование городского округа «город Махачкала» по плотности населения:
	№
п/п
	Название
	Площадь*, га
	Человек
	Плотность населения,
чел./га

	1.
	Советский район
	1940,1
	219317
	113

	2.
	Ленинский район
	6838,4
	214787
	31

	3.
	Кировский район
	32801,9
	188556
	6

	4.
	пос. Новый Кяхулай
	134,6
	8057
	60

	5.
	пос. Сулак
	656,6
	9771
	15

	6.
	село Красноармейское
	242,2
	5809
	24

	7.
	село Богатыревка
	292,1
	4717
	16

	8.
	пос. Ленинкент
	1282,9
	19556
	15

	9.
	пос. Семендер
	723,9
	15691
	22

	10.
	село Шамхал-Термен
	420,8
	8778
	21

	11.
	пос. Шамхал
	748,8
	11148
	15

	12.
	село Талги
	178,3
	2610
	15

	13.
	пос. Альбурикент
	47,8
	10591
	222

	14.
	пос. Тарки
	150,6
	18318
	122

	15.
	пос. Кяхулай
	70,8
	7419
	105

	16.
	село Остров Чечень
	209,2
	120
	1

	17.
	село Новый Хушет
	1070,2
	14276
	13

	Примечание:
* - площадь без учёта ООПТ (в том числе Тарки-Тау) и земель лесного фонда.


Ранжирование городского округа «город Махачкала» по плотности населения по категориям:
– А – высокая плотность (свыше 45 чел./га);
– Б – средняя плотность (от 10 до 45 чел./га);
– В – низкая плотность (до 10 чел./га).
	№ п/п
	Наименование
	Плотность населения

	
	
	«А» высокая
	«В» средняя
	«Г» низкая

	1.
	Кировский район
	
	
	+

	2.
	Ленинский район
	
	+
	

	3.
	Советский район
	+
	
	

	4.
	пос. Ленинкент
	
	+
	

	5.
	пос. Шамхал
	
	+
	

	6.
	пос. Сулак
	
	+
	

	7.
	пос. Семендер
	
	+
	

	8.
	село Красноармейское
	
	+
	

	9.
	село Богатыревка
	
	+
	

	10.
	село Шамхал-Термен
	
	+
	

	11.
	село Остров Чечень
	
	
	+

	12.
	пос. Новый Кяхулай
	+
	
	

	13.
	село Талги
	
	+
	

	14.
	село Новый Хушет
	
	+
	

	15.
	пос. Тарки
	+
	
	

	16.
	пос. Альбурикент
	+
	
	

	17.
	пос. Кяхулай
	+
	
	


В зависимости от характера территории городского округа, к базовому показателю обеспеченности и территориальной доступности применяется совокупность коэффициентов:
Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского округа «город Махачкала»:
· Кплотн = 1,1 – при высокой плотности;
· Кплотн = 1,0 – при средней плотности;
· Кплотн = 0,9 – при низкой плотности.
3. Коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории городского округа «город Махачкала»:
Кград – коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории:
· Кград = 1,2 – для застройки на свободных территориях при заключённом договоре КРТ;
· Кград = 0,8 – для реконструируемых территорий (применяется в случае, когда целенаправленно меняется ранее сформированная планировочная система или составляющие её элементы).
4. Ранжирование территории города Махачкала по зонам затопления и подтопления
	№ п/п
	Наименование
	Группы подверженные риску возникновения ЧС природного характера

	
	
	«А»
подверженные риску затопления
	«Б»
подверженные риску подтопления
	«В»
подверженные риску затопления и подтопления
	«Г»
не подверженные риску затопления и подтопления



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кировский район
	
	
	
	

	1.1
	южная часть Кировского района и территория, прилегающая к пос. Сулак
	
	
	+
	

	1.2
	Остров Чечень и территории севернее острова
	
	
	
	+

	1.3
	территория между селом Богатырёвка и пос. Шамхал
	
	
	
	+

	1.4
	Территория между селом Шамхал-Термен и пос. Ленинкент
	
	+
	
	

	2
	Ленинский район
	
	
	
	

	2.1
	Территория, прилагающая к селу Талги
	
	
	
	+

	2.2
	Территория, прилегающая к селу Новый Хушет
	
	
	+
	

	3
	Советский район
	
	
	+
	

	4
	пос. Ленинкент
	
	+
	
	

	5
	пос. Шамхал
	
	
	
	+

	6
	пос. Сулак
	
	
	
	+

	7
	пос. Семендер
	
	
	
	+

	8
	село Красноармейское
	+
	
	
	

	9
	село Богатыревка
	
	
	
	+

	10
	село Шамхал-Термен
	
	
	
	+

	11
	село Остров Чечень
	
	
	
	+

	12
	пос. Новый Кяхулай
	
	
	+
	

	13
	село Талги
	
	
	
	+

	14
	село Новый Хушет
	
	
	+
	

	15
	пос. Тарки
	
	
	
	+

	16
	пос. Альбурикент
	
	
	
	+

	17
	пос. Кяхулай
	
	
	
	+


1.4.2. [bookmark: _Toc160631071]В области социальной инфраструктуры
Обоснование расчётных показателей, содержащихся в нормативах градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала», основывается на применении и соблюдении положений и норм законодательных актов Российской Федерации, Республики Дагестан, действующих актов городского округа «город Махачкала» и их проектов, а также нормативно-правовых и нормативно-технических документов, технических регламентов.
Разработка нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Махачкала» выполнена в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71.
При определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами использовались следующие методы и подходы:
а)	нормативно-методический подход
Данный подход основывается на применении при разработке нормативов градостроительного проектирования, следующих утвержденных отраслевых методик:
· методики по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденные заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А. А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн;
· методики для определения расчетных показателей в сфере культуры, утвержденной распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». Указанные Методические рекомендации содержат рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек, объектов клубного типа, парков культуры, музеев различного уровня и многих других объектов культуры регионального и местного значения;
· методики для определения расчетных показателей в сфере физической культуры и массового спорта, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.09.2020 № 718 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности».
Перечень методических рекомендаций, СП, СанПиН, иных нормативных документов, рекомендуемый к использованию при расчёте предельных значений показателей, приведен в приложении.
б)	расчётный метод
При разработке нормативов градостроительного проектирования данный метод использовался для определения минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами образования: дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования.
Следует отметить, что расчётные показатели скорректированы с учётом:
· показателей и данных о социально-демографическом составе городского округа «город Махачкала»;
· анализа сведений о фактической обеспеченности населения объектами обслуживания;
· прогнозе изменения демографических показателей городского округа «город Махачкала»;
· планов комплексного социально-экономического развития;
· предложений органов исполнительной власти и заинтересованных лиц.
1.4.3. [bookmark: _Toc160631072] В области транспортной инфраструктуры
Обоснование расчетных показателей, содержащихся в муниципальных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования «город Махачкала», основывается на применении и соблюдении положений и норм, действующих законодательных актов Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципального образования «город Махачкала», а также нормативно-правовых и нормативно-технических документов, технических регламентов.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Махачкала» выполнены в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71.
При определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами использовался нормативно-методический подход, методы камерального обследования, анализа документов территориального развития и экспертных оценок.
Нормативно-методический подход основывается на применении при разработке нормативов градостроительного проектирования, следующих утвержденных отраслевых методик:
1. СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 N 1034/пр (с изменениями и дополнениями);
2. СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр (далее - СП 59.13330.2020);
3. СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.08.2018 № 524/пр (с изменениями и дополнениями);
4. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 № 58/пр (с изменениями и дополнениями);
5. СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 912/пр;
6. СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 922/пр;
7. СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.08.2017 № 1179/пр;
9. «Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Развитие пешеходных пространств поселений, городских округов в Российской Федерации»", одобренные межведомственным Координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ - Минтранс России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России», согласованные заместителем Министра транспорта Российской Федерации от 30.07.2018;
10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.08.2015 № 1206-ст;
11. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 № 474/пр (с изменениями и дополнениями);
12. СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2021 № 53/пр;
13. СП «395.1325800.2018 «Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.09.2018 № 609/пр.
Методы камерального обследования, анализа документов территориального развития и экспертных оценок применялись в случае отсутствия возможности применить нормативно-методический методы для объектов, нормирование которых необходимо в условиях особенностей муниципального образования «город Махачкала».
1.4.4. [bookmark: _Toc160631073] В области коммунальной инфраструктуры
При определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами использовались следующие методы и подходы, указанные ниже.
Установление расчетных показателей в области коммунальной инфраструктуры основывается на рекомендациях по применению данных показателей, закрепленных в соответствующих СП и руководящих документах, перечень которых представлен в приложении. Корректировка и верификация показателей производилась с учетом:
· климатических особенностей региона;
· анализа существующего положения и уровней развития коммунальных систем городского округа «город Махачкала», уровня обеспеченности коммунальными ресурсами;
· характеристики Республики Дагестан с точки зрения энергодефицитности, наличия свободных мощностей на головных источниках коммунального обеспечения;
· статистических данных по годовому водопотреблению, водоотведению территории, данных о загрузке электрических подстанций классов напряжения 10 кВ и выше; статистических данных по расходу газа населением;
· показателей, установленных отраслевыми схемами (схемой водоснабжения и водоотведения населения, схемой теплоснабжения, а также СИПР Республики Дагестан применительно к рассматриваемой территории);
· конструктивных особенностей и специфических требований к обслуживанию застройки курортного и туристического центра.
При определении расчетных показателей использовались следующие документы:
1. СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 1034/пр (с изменениями и дополнениями) (далее – СП 42.13330);
2. СП «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780 (с изменениями и дополнениями);
3. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобренный постановлением Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26.06.2003 № 112;
4. СТО ГАЗПРОМ РД 1.19-126-2004;
5. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.08.2016 № 602/пр (с изменениями и дополнениями);
6.  «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94" (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999)
7. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети, утвержденные приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 29.06.1999 № 213;
8. Ведомственные строительные нормы № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кB», утвержденные департаментом электроэнергетики Минтопэнерго Российской Федерации от 20.05.1994 (далее – Нормы отвода земель для подстанций ВСН 14278 тм-т1);
9. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 859/пр;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;
11. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.05.2012 № 265 (с изменениями и дополнениями);
12. СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 921/пр;
13. СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 310/пр;
14. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр;
15. СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр;
16. СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр с изменениями и дополнениями) (далее – СП 32.13330.2018);
17. СП «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования». СП 40-102-2000», одобренный постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.08.2000 № 80;
18. Письмо Минстроя России от 4 декабря 2017 г. № 53435-ОГ/08 «О применении положений СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий сооружений».
19. СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 225;
20. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (в редакции от 14.02.2022).
21. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 (утверждены ГУГПС МВД России, введены приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 г. № 36).
22. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
24. СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 декабря 2022 г. N 1101/пр);
25. СТО ВОСВОД 032.02.1-2016 «Объекты ВОСВОД водно-спасательные. Общие требования проектирования и размещения».
1.5. [bookmark: _Toc160631074]Характеристика расчётной численности населения
Характеристика расчётной численности постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала» выполнена на основе следующих источников:
· Действующий генеральный план городского округа «город Махачкала», утверждённый решениями Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 26.05.2016 № 9-4;
· Концепция (основных направлений) пространственного и социально-экономического развития муниципального образования в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «город Махачкала»;
· Региональная программа по повышению рождаемости в Республике Дагестан, утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.06.2023 № 253;
· Статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республики Дагестан;
· База данных муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики «Росстат»;
· Итоги Всероссийской переписи населения 2020.
Прогноз численности населения
	Действующим генеральным планом прогнозируется увеличение численности постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала» к 2035 году до 840,6 тыс. человек, в том числе города Махачкала - до 631,7 тыс. человек (таблица 3.2-1).


Таблица 3.2-1 – Прогнозная численность постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала» по данным действующего генерального плана, тыс. человек
	Наименование
	Расчётный срок (2035 год)

	Городской округ «город Махачкала», в том числе:
	840,6

	Город Махачкала
	631,7

	Посёлок Ленинкент
	30,0

	Посёлок Шамхал
	27,4

	Посёлок Сулак
	11,0

	Посёлок Новый Кяхулай
	13,0

	Посёлок Тарки
	13,5

	Посёлок Альбурикент
	12,8

	Посёлок Кяхулай
	7,5

	Посёлок Семендер
	32,5

	Итого по посёлкам
	147,7

	Село Красноармейское
	2,3

	Село Богатыревка
	5,0

	Село Шамхал-Термен
	15,0

	Село Остров Чечень
	0,2

	Село Талги
	12,9

	Село Новый Хушет
	25,8

	Итого по сёлам
	61,2


Прогноз перспективной численности населения выполнен на основе анализа тенденций в области рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста, сложившихся в городском округе за период с 1995 по 2013 год.
Демографический прогноз предполагает сохранение высоких значений естественного прироста населения за счёт существенного снижения младенческой смертности и положительных значений миграционного прироста.
За счёт сокращения объёмов нового жилищного строительства в границах города Махачкалы и освоения свободных территорий в границах городского округа действующим генеральным планом прогнозируется перераспределение населения по территории городского округа. Таким образом, доля населения города Махачкала сократится с 82% до 75,1%, доля городских населённых пунктов увеличится с 13,5% до 17,6%, доля сельских населённых пунктов увеличится с 4,5% до 7,3%.
По Итогам Всероссийской переписи населения 2020 численность постоянного зарегистрированного населения городского округа «город Махачкала» превысила прогнозные показатели первой очереди (2020 год) действующего генерального плана на 12,8 тыс. человек. При этом численность постоянного зарегистрированного населения города Махачкала превысила прогнозную численность населения первой очереди генерального плана на 40,26 тыс. человек. Численность населения посёлков оказалась ниже прогнозных показателей в целом на 18,96 тыс. человек. Численность населения сельских населённых пунктов не достигла прогнозных показателей на 8,49 тыс. человека.
Сравнительный анализ прогнозной численности населения на первую очередь генерального плана и численность населения городского округа «город Махачкала» по состоянию на 01.01.2023 приведён в таблице 3.2-2.
Таблица 3.2-2 — Сравнительный анализ прогнозной численности населения на первую очередь генерального плана и численность населения городского округа «город Махачкала» по состоянию на 01.01.2023
	Наименование
	Прогнозная численность населения на первую очередь генерального плана (2020 год)
	Численность населения по состоянию на 01.01.2023*
	Расхождения прогнозных показателей генерального плана и результатов переписи населения

	Городской округ «город Махачкала», в том числе:
	746,7
	759,51
	+12,81

	Город Махачкала
	582,4
	622,66
	+40,26

	Итого по посёлкам
	119,5
	100,54
	-18,96

	Итого по сёлам
	44,8
	36,31
	-8,49


Примечание: * - по Итогам Всероссийской переписи населения 2020
Проектом внесения изменений в генеральный план городского округа «город Махачкала», работа над которым была начата 2023 году, предусмотрено, что демографический прогноз действующего генерального плана останется без изменений. Перспективная численность населения городского округа «город Махачкала» составит 840,6 тыс. человек, в том числе города Махачкала 631,7 тыс. человек. На основе тенденций последних лет в динамике численности населения города Махачкалы, проектом внесения изменений в генеральный план предполагается, что темпы роста численности населения города Махачкалы к 2035 году замедлятся, в то время как численность населения посёлков и сельских населённых пунктов будет увеличиваться в результате сокращения объёмов нового жилищного строительства в границах города Махачкалы и развития нового жилищного строительства в границах городского округа.
Рост численности населения городского округа «город Махачкала» будет сопровождаться существенными изменениями в возрастной структуре населения. Произойдёт существенный рост доли населения в возрасте старше трудоспособного — с 10,9% до 19,6%, и снижение доли населения в трудоспособном возрасте с 66,4% до 60,3%. Доля населения моложе трудоспособного возраста снизится с 22,7% до 20,1%. Прогноз возрастной структуры населения приведён в таблице 3.2-3.
Таблица 3.2-3 – Прогноз возрастной структуры населения городского округа «город Махачкала»
	№ п/п
	Возрастные группы
	Первая очередь (2020 год)
	Расчётный срок (2035 год)

	
	
	Тыс. человек
	%
	Тыс. человек
	%

	1
	Младше трудоспособного возраста
	162,0
	21,7
	169,0
	20,1

	2
	В трудоспособном возрасте
	478,6
	64,1
	506,9
	60,3

	3
	Старше трудоспособного возраста
	106,0
	14,2
	164,7
	19,6

	4
	Итого
	746,7
	100,0
	840,6
	100,0


1.6. [bookmark: _Toc160631075]Обоснование значений показателей объектов местного значения городского округа
1.6.1. [bookmark: _Toc160631076] Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов социальной инфраструктуры
Согласно РНГП Республики Дагестан, город Махачкала относится к территориальной зоне — Махачкалинская агломерация (условное обозначение - «1»).
Согласно таблице № 24 оценки муниципальных образований Республики Дагестан по территориально-пространственной организации город Махачкала относится к группе «Б» — нормальная ТПО (от 1 до 60 км).
1.6.1.1. [bookmark: _Toc160631077]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области образования
Расчётные нормативы в отношении объектов образования установлены в соответствии с:
· Методическими рекомендациями, утверждёнными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн;
· сводом правил СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями);
· сводом правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28);
· Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан (далее — РНГП Республики Дагестан).
Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов культуры приведены в таблице 3.3.1-1.
Таблица 3.3.1-1 – Расчётные показатели, устанавливаемые в отношении объектов образования
	№ п/п
	Объекты капитального строительства
	Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель

	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	Дошкольные образовательные организации
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан;
СП 2.4.3648-20

	2
	Общеобразовательные организации
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан;
СП 2.4.3648-20

	3
	Организации дополнительного образования
	Методическими рекомендациями, утверждёнными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан


[bookmark: _Toc39483141]Дошкольные образовательные организации
Обоснование значений показателей обеспеченности населения
Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан минимально допустимый уровень обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях определяется, исходя из расчёта 54 места на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет для сельских населённых пунктов и 78 мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет для городских населённых пунктов.
Таким образом, количество мест устанавливается в зависимости от возрастной структуры населения. При этом расчётный уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием в сельских населенных пунктах составляет 54%, в городских населённых пунктах — 78%.
В случае отсутствия данных о возрастной структуре населения, минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями определяется исходя из расчёта 38 мест на 1000 человек постоянного зарегистрированного населения для сельских населённых пунктов и 55 мест на 1000 человек постоянного зарегистрированного населения для городских населённых пунктов.
Расчёт норматива потребности в дошкольных образовательных организациях приведён в таблице 3.3.1-2.
Таблица 3.3.1-2 – Расчёт норматива потребности в дошкольных образовательных организациях
	Наименование
	Численность населения, человек
	Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, человек
	Число мест на 100 детей по РНГП, мест
	В расчёте на 1000 человек, мест

	
	
	
	Норматив
	Расчётная потребность
	

	Сельские населённые пункты
	36310
	2575
	54
	1390
	38

	Городские населённые пункты
	723211
	51283
	78
	40001
	55


Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для сельских населённых пунктов составляет 500 метров пешеходной доступности, для городских населённых пунктов – 300 метров пешеходной доступности.
В соответствии с п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28), максимально допустимый уровень территориальной доступности в условиях плотной застройки может быть увеличен до 800 метров для городских населённых пунктов и до 1 км для сельских населённых пунктов.
Размеры земельных участков
Рекомендуемая базовая норма площади земельного участка для объектов дошкольного образования, планируемых к строительству, принята в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями и дополнениями).
[bookmark: _Toc39483142]Общеобразовательные организации
Обоснование значений показателей обеспеченности населения
Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан минимально допустимый уровень обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях определяется, исходя из расчёта 54 места на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет для сельских населённых пунктов и 100 мест для городских населённых пунктов.
Таким образом, количество мест устанавливается в зависимости от возрастной структуры населения. При этом расчётный уровень охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет общим образованием в сельских населенных пунктах составляет 54%, в городских населённых пунктах – 100%.
В случае отсутствия данных о возрастной структуре населения, минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями определяется исходя из расчёта 74 места на 1000 человек постоянного зарегистрированного населения для сельских населённых пунктов и 137 мест на 1000 человек постоянного зарегистрированного населения для городских населённых пунктов.
Расчёт норматива потребности в дошкольных образовательных организациях приведён в таблице 3.3.1-3.
Таблица 3.3.1-3 – Расчёт норматива потребности в общеобразовательных организациях
	Наименование
	Численность населения, человек
	Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, человек
	Число мест на 100 детей
	В расчёте на 1000 человек, мест

	
	
	
	Норматив, мест
	Расчёт, мест
	

	Сельские населённые пункты
	36310
	4982
	54
	2690
	74

	Городские населённые пункты
	723211
	99222
	100
	99222
	137


Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для сельских населённых пунктов составляет 30 минут транспортной доступности, для городских населённых пунктов 500 метров пешеходной доступности.
В соответствии с п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28), максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций в условиях плотной застройки может быть увеличен до 800 метров для городских населённых пунктов и до 1 км для сельских населённых пунктов.
В случае если не выполняется уровень территориальной доступности, необходима организация подвоза учащихся к общеобразовательным организациям на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Пешеходный подход учащихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 метров.
Размеры земельных участков
Рекомендуемая базовая норма площади земельного участка для объектов общего образования, планируемых к строительству, определена в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями и дополнениями).
[bookmark: _Toc39483143]Организации дополнительного образования
Согласно таблице № 14 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан (далее – РНГП Республики Дагестан) минимально допустимый уровень обеспеченности населения местами в организациях дополнительного образования определяется, исходя из расчёта 12 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет для сельских населённых пунктов и 36 мест — для городских населённых пунктов. Исходя из этого, уровень охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в сельских населенных пунктах составляет 12%, в городских населённых пунктах — 36%.
Расчётный показатель в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет на уровне 75%. Данный норматив устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А. А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн.
В случае отсутствия данных о возрастной структуре населения, минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования определяется исходя из расчёта 120 мест на 1000 человек постоянного зарегистрированного населения.
Расчёт норматива потребности в организациях дополнительного образования приведён в таблице 3.3.1-4.
Таблица 3.3.1-4 – Расчёт норматива потребности в организациях дополнительного образования
	Наименование
	Численность населения, человек
	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, человек
	Уровень охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, мест (%)
	В расчёте на 1000 человек, мест

	
	
	
	
	

	Сельские населённые пункты
	36310
	5829
	4372 (75)
	120

	Городские населённые пункты
	723211
	116095
	87071 (75)
	120


Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для населённых пунктов составляет 30 минут транспортной доступности. Данный норматив предлагается применять к сельским населённым пунктам.
Принимая во внимание значимость объектов дополнительного образования, предлагается установить расчётный показатель максимально допустимого уровня доступности для организаций дополнительного образования в городских населённых пунктах в размере 1500 метров шаговой доступности.
1.6.1.2. [bookmark: _Toc160631078]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов культуры
Расчётные нормативы в отношении объектов культуры установлены в соответствии с:
· распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
· методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71;
· сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями);
· Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан (далее — РНГП Республики Дагестан).
Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов культуры приведены в таблице 3.3.1-5.
Таблица 3.3.1-5 – Расчётные показатели, устанавливаемые в отношении объектов культуры
	№ п/п
	Объекты капитального строительства
	Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель

	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	максимально допустимого уровня территориальной доступности



	1
	2
	3
	4

	1
	Объекты библиотечного обслуживания
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;
Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	3
	Музеи
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;
Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	4
	Театры
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	5
	Концертные организации
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;
Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	6
	Дома культуры
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;
Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	7
	Помещения для культурно-досуговой деятельности
	Таблица Д.1 Приложения Д Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	Таблица Д.1 Приложения Д Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	8
	Парки культуры и отдыха
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;
Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	9
	Зоопарки и ботанические сады
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965

	10
	Кинотеатры и кинозалы
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;
Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	11
	Выставочные залы и галереи искусств
	Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71
	Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71


Объекты библиотечного обслуживания
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения устанавливается на основании распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 и таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан. При этом для города Махачкалы минимально допустимый уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками предлагается определять из расчёта 1 объект на каждые 20 тыс. человек, минимально допустимый уровень обеспеченности населения детскими библиотеками из расчёта 1 объект на каждые 10 тыс. детей.
Для остальных населённых пунктов, входящих в состав городского округа «город Махачкала», предлагается предусматривать общедоступную библиотеку с детским отделением из расчёта 1 объект на каждые 10 тыс. человек.
Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для общедоступной и детской библиотеки составляет 40 минут транспортной доступности.
Размеры земельных участков при размещении библиотек определяются по заданию на проектирование. Также библиотеки могут размещаться в составе планируемых учреждений культуры клубного типа или размещаться во встроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов.
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения музеями устанавливается на основе РНГП Республики Дагестан.
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности музеями составляет 2 объекта на городской округ вне зависимости от численности населения.
Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам создаются в составе объектов библиотечного обслуживания.
Музеи
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения музеями устанавливается на основе распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и РНГП Республики Дагестан.
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности музеями составляет 2 объекта на городской округ вне зависимости от численности населения.
В соответствии с РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности музеев составляет 40 минут транспортной доступности.
Размеры земельных участков при размещении музеев определяются по заданию на проектирование.
Театры
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения театрами установлен на таблице № 14 РНГП Республики Дагестан и составляет 1 объект на 500 тыс. человек.
В соответствии с таблицей № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для музеев составляет 40 минут транспортной доступности.
Размеры земельных участков при размещении музеев определяются по заданию на проектирование.
Концертные организации
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения концертными организациями устанавливается на основе распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и РНГП Республики Дагестан. Расчётный показатель в концертных организациях составляет 1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения.
Максимально допустимый уровень территориальный доступности концертных организаций установлен на основании таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан и составляет 40 минут транспортной доступности.
Размеры земельных участков при размещении концертных организаций определяются по заданию на проектирование.
Дома культуры
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения домами культуры принят в соответствии с таблицей № 14 РНГП Республики Дагестан и составляет 1 объект на каждые 200 тыс. человек. Данный норматив предлагается применять для города Махачкалы.
Для остальных населённых пунктов, входящих в состав городского округа, предлагается предусматривать дом культуры из расчёта 1 объект на 25 тыс. человек для населённых пунктов с численностью населения свыше 25 тыс. человек и 1 объект на 10 тыс. человек для населённых пунктов с численностью населения менее 25 тыс. человек.
Потребность в посадочных местах на 1000 человек предлагается определять на основе распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Расчёт потребности в посадочных местах в Домах культуры на 1000 человек представлен в таблице 3.3.1-5.
Таблица 3.3.1-5 — Расчёт потребности в посадочных местах в Домах культуры на 1000 жителей
	Количество жителей населённого пункта
	до 10000
	10000-14999
	15000-19999
	20000-29000
	500999-999999

	Посадочных мест, единиц
	80
	65
	70
	65
	5-4


Максимально допустимый уровень территориальный доступности учреждений культуры клубного типа установлен на основании таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан и составляет 40 минут транспортной доступности.
Размеры земельных участков при размещении учреждений культуры клубного типа определяются по заданию на проектирование.
Помещения для культурно-досуговой деятельности
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой деятельности составляет 50-60 м2 площади пола на каждые 1000 человек. Данный норматив установлен в соответствии с таблицей Д.1 Приложения Д Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями).
Максимально допустимый уровень территориальный доступности учреждений культуры клубного типа установлен на основании таблицы Д.1 Приложения Д Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями) и составляет 500 метров пешеходной доступности.
Парки культуры и отдыха
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения парками культуры и отдыха устанавливается на основе распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и РНГП Республики Дагестан. Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности в парках культуры и отдыха составляет 1 объект на каждые 30 тыс. человек городского округа.
Максимально допустимый уровень территориальный доступности учреждений культуры клубного типа установлен на основании таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан и составляет 40 минут транспортной доступности.
Размеры земельных участков при размещении парков культуры и отдыха определяются по заданию на проектирование.
Зоопарки и ботанические сады
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимый уровень доступности зоопарков и ботанических садов устанавливаются на основе распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». Таким образом, расчётный показатель в зоопарках и ботанических садах составляет 1 объект на 250 тыс. человек городского округа.
Максимально допустимый уровень территориальный доступности зоопарков и ботанических садов установлен на основании распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 и составляет 40 минут транспортной доступности.
Кинотеатры и кинозалы
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимый уровень доступности кинотеатров и кинозалов устанавливаются на основе распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан.
Расчётный показатель в кинотеатрах и кинозалах составляет 1 объект на 20 тыс. человек городского округа.
Максимально допустимый уровень территориальный доступности зоопарков и ботанических садов установлен на основании таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан и составляет 30 минут транспортной доступности.
Выставочные залы и галереи искусств
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения выставочными залами и галереями искусств установлен в соответствии методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71.
1.6.1.3. [bookmark: _Toc160631079]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и спорта
Расчётные нормативы в отношении объектов физической культуры и спорта установлены в соответствии с:
· приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
· сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями);
· Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан (далее — РНГП Республики Дагестан).
Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов культуры приведены в таблице 3.3.1-6.


Таблица 3.3.1-6 – Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и спорта
	№ п/п
	Объекты капитального строительства
	Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель

	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	максимально допустимого уровня территориальной доступности



	1
	2
	3
	4

	1
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	2
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня)
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	3
	Крытый плавательный бассейн (для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня)
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	4
	Плоскостные спортивные сооружения[footnoteRef:12] [12:  Площадь игрового поля спортивной площадки.] 

	Принимается фактическая обеспеченность в расчёте на 1000 человек по состоянию на 2023 год
	Таблица № 14 РНГП Республики Дагестан

	5
	Спортивные залы
	Таблица № 10 РНГП Республики Дагестан
	Пункт 3 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»

	6
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	Таблица № 10 РНГП Республики Дагестан
	Пункт 3 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»



Интегральным показателем обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта является применение расчетного показателя единовременной пропускной способности (далее — ЕПС) спортивных сооружений – 146 человека на 1000 населения в соответствии с РНГП Республики Дагестан.
Применение показателя ЕПС рекомендуется при достижении 100 %-ной обеспеченности населения бассейнами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями.
Единовременная пропускная способность (далее — ЕПС) объекта физической культуры спорта определяется в проектной документации на объект. В случае отсутствия данных сведений, рекомендуется принимать ЕПС равной планово-расчетному показателю количества занимающихся в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
Спортивное плоскостное сооружение с трибунами
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения устанавливается на основании таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан. Таким образом, расчётный показатель составляет одно плоскостное спортивное сооружение с трибунами на городской округ вне зависимости от численности населения.
Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для спортивного плоскостного сооружения с трибунами составляет 60 минут транспортной доступности.
Размер земельного участка при размещении плоскостного спортивного сооружения с трибунами определяется по заданию на проектирование.
Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня)
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения устанавливается на основании таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан. Таким образом, расчётный показатель составляет один крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня) на городской округ вне зависимости от численности населения.
Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для крытого спортивного универсального зала с трибунами (закрытого зала для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня) составляет 60 минут транспортной доступности.
Размер земельного участка при размещении универсального спортивного зала с трибунами (закрытого зала для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня) определяется по заданию на проектирование.
Крытый плавательный бассейн (для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня)
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения устанавливается на основании таблицы № 14 РНГП Республики Дагестан. Таким образом, расчётный показатель составляет один бассейн (для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня) на городской округ вне зависимости от численности населения.
Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для бассейна (для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня) составляет 60 минут транспортной доступности.
Размер земельного участка при размещении бассейна (для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня) определяется по заданию на проектирование.
Плоскостные спортивные сооружения
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения устанавливается на уровне 195 м2 на 1000 человек[footnoteRef:13]. [13:  Площадь игрового поля спортивной площадки.] 

Согласно таблице № 14 РНГП Республики Дагестан максимально допустимый уровень территориальной доступности для плоскостных спортивных сооружений составляет 500 метров шаговой доступности.
Спортивные залы
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения устанавливается на основании таблицы № 10 РНГП Республики Дагестан. Таким образом, расчётный показатель обеспеченности спортивными залами составляет 80 м2 площади пола на каждые 1000 человек. Единовременная пропускная способность 146 человек в смену. Для населённых пунктов с численностью населения менее 300 человек не нормируется.
В соответствии с пунктом 3 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов составляет 1000 метров шаговой доступности.
Размеры земельных участков для размещения спортивных залов устанавливаются по заданию на проектирование.
Бассейны крытые и открытые общего пользования
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения устанавливается на основании таблицы № 10 РНГП Республики Дагестан. Таким образом, расчётный показатель обеспеченности бассейнами, крытыми и открытыми, составляет 25 м2 зеркала воды на каждые 1000 человек. Единовременная пропускная способность 146 человек в смену. Для населённых пунктов с численностью населения менее 300 человек не нормируется.
В соответствии с пунктом 3 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных залов составляет 1000 метров шаговой доступности. Для сельских населённых пунктов максимально допустимый уровень территориальной доступности составляет 30 минут транспортной доступности.
Размеры земельных участков для размещения плавательных бассейнов устанавливаются по заданию на проектирование.
1.6.1.4. [bookmark: _Toc160631080]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов организаций, реализующих государственную молодёжную политику
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами молодёжной политики устанавливается на основании Приложения № 5 к Методическим рекомендациям по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодёжную политику, утвержденных приказом Федерального агентства по делам молодёжи от 13.05.2016 № 167.
Таким образом, расчётный показатель составляет один одел по работе с молодёжью на городской округ со штатной численностью работников не менее 10 человек. Для сельских населённых пунктов, входящих в состав городского круга, с численностью населения свыше 20 тыс. человек предлагается создание филиала поддерживающего молодежную активность по месту жительства.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов молодёжной политики не нормируется.


1.6.2. [bookmark: _Toc160631081] Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов транспортной инфраструктуры
1.6.2.1. [bookmark: _Toc91598204][bookmark: _Toc160631082]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок)
[bookmark: _Toc91598205]Показатели плотности сети автодорог регионального, межмуниципального и местного значения и доли автодорог с твердым покрытием всех видов приняты согласно приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования" (Приложение N 4 Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования).
Показатель плотности улично-дорожной сети принят согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан.
Уровень обеспеченности, число собственных легковых автомобилей, на 1000 человек населения принят согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан.
Транспортно-градостроительная классификация улиц и дорог применяется для формирования улично-дорожной сети с высокими потребительскими качествами, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, решения задач оптимального сочетания транзитного и местного движения, устройства надёжных и безопасных узлов транспортной сети, распределения ответственности за эксплуатацию и развитие объектов улично-дорожной сети. Отнесение проектируемой, существующей или реконструируемой дороги, улицы к тому или иному классу производится последовательно, в ходе разработки градостроительной документации, с учётом законодательства о дорожной деятельности, на основании задания на проектирование.
Применение обобщенной классификации системы улиц и дорог позволяет построить иерархическую систему улично-дорожной сети, включающую в себя улицы населенных пунктов и автомобильные дороги вне населенных пунктов на территории муниципального образования «город Махачкала».
Главным классификационным признаком является назначение улицы или дороги, в зависимости от которого определяется ее категория или класс и требуемые проектные характеристики, организация движения и условия доступа, что позволяет определить необходимость реконструкции улицы или дороги с повышением ее класса или установить класс проектируемой магистрали.
Обобщенная классификация улиц и дорог разработана на основе документов:
· Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
· Федеральный закон № 33-ФЗ от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
· СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 1034/пр (с изменениями и дополнениями);
· СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 272 (в редакции от 19.10.2021);
· СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 N 474/пр (с изменениями и дополнениями);
· Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, ЦНИИП по градостроительству Минстроя России, 1994 года;
· Приказ Минэкономразвития России от 9.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».
Классы улиц и дорог на территории г. Махачкалы и территорий за пределами населенных пунктов муниципального образования «город Махачкала» следует назначать в соответствии с транспортно-градостроительной классификацией, приведенной в таблице 3.3.2-1. Классы улиц в сельских населенных пунктах следует назначать в соответствии с транспортно-градостроительной классификацией, приведенной в таблице 3.3.2-2.
Таблица 3.3.2-1 - Транспортно-градостроительная классификация улично-дорожной сети (городского населенного пункта и объекты за переделами населенных пунктов)
	№
п/п
	Класс улицы и дороги
	Назначение улицы и дороги
	Классификационные признаки
	Технический класс дороги



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Магистральные городские дороги скоростного движения
	Скоростные связи, являющиеся выходами на внешние автомобильные дороги на связях государств, крупнейших городов регионов с аэропортами и важнейшими рекреационными зонами, обходы городов и населенных пунктов
	Существующая или проектируемая дорога указанного назначения, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к магистральным дорогам скоростного движения, либо существующая дорога обычного типа, предлагаемая к реконструкции с повышением класса
	Скоростная автомобильная дорога/IБ категория

	2
	Магистральные городские дороги регулируемого движения
	Связь центров регионов с региональными подцентрами, связь региональных центров между собой и с прилегающими населенными пунктами, транспортная связь между районами территории, выходы на внешние автомобильные дороги, прочие связи населенных пунктов между собой и с отдельными объектами
	Движение регулируемое и саморегулируемое. Существующая или проектируемая дорога указанного назначения, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к магистральным дорогам обычного типа, либо существующая дорога, предлагаемая к реконструкции с повышением класса
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) IВ –IV категория

	3
	Магистральные улицы общегородского значения
	Основные связи центрального ядра с периферийными территориями, выходы из центра на внешние автомобильные дороги, главные связи между периферийными территориями
	Движение регулируемое и саморегулируемое. Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, улицы более низкого класса, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям
	-

	4
	Магистральные улицы районного значения
	Связи в отдельных планировочных районах
	Движение регулируемое и саморегулируемое. Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, улицы более низкого класса, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям
	-

	5
	Улицы местного значения (в районах жилой застройки, промышленных и коммунально-складских зон)
	Связи отдельных земельных участков с улицами районного и общегородского значения (в районах жилой застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон)
	Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, проезды и проходы, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон)
	-

	6
	Пешеходные улицы и
площади
	Пешеходные связи отдельных земельных участков между собой и с улицами районного и общегородского значения, пешеходные дорожки в рекреационных зонах.
Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта
	Существующие или проектируемые пешеходные улицы
	-


[bookmark: sub_1215]Таблица 3.3.2-2 - Транспортно-градостроительная классификация улично-дорожной сети (сельские населенные пункты)
	№
п/п
	Класс улицы и дороги
	Назначение улицы и дороги
	Классификационные признаки

	1
	Основные улицы сельского населенного пункта
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
	Движение регулируемое и саморегулируемое. Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, улицы более низкого класса, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям

	2
	Улицы местного значения сельского населенного пункта
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
	Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, проезды и проходы, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям (в районах жилой застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон)


Вид собственности на элемент улично-дорожной сети (федеральная, региональная, местная или иная) не накладывает ограничений на транспортно-градостроительный класс элемента.
Пропускную способность магистральной улично-дорожной сети общегородского и районного значения для предварительных расчетов следует принимать равной 800 приведенных единиц в час на 1 полосу движения. Для улиц и дорог с непрерывным режимом движения, к которым относятся дороги скоростного движения, рекомендуется принимать пропускную способность равной 2000 приведенных единиц в час на одну полосу движения. Данные показатели приняты согласно СП 396.1325800.2018.
При предварительной оценке пропускной способности участков многополосных улиц и дорог следует учитывать понижающие коэффициенты.
Пропускную способность конкретных участков и пересечений улично-дорожной сети следует определять специализированным расчетом с учетом условий движения и планировочных характеристик.
Коэффициенты изменения пропускной способности, применяемые при предварительной оценке пропускной способности участков многополосных улиц и дорог приведены в таблице 5.3.2-5. Данные показатели приняты согласно СП 396.1325800.2018.
[bookmark: sub_1218]Таблица 3.3.2-3 - Коэффициенты изменения пропускной способности
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Количество полос движения в одном направлении
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент изменения пропускной способности одной полосы движения
	0,95
	0,90
	0,86
	0,84

	Примечание - Пропускная способность многополосной улицы или дороги в одном направлении определяется путем умножения количества полос данного направления движения на пропускную способность одной полосы движения и коэффициент изменения пропускной способности одной полосы движения, соответствующий количеству полос этого направления


Коэффициенты приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю, применяемые при определении интенсивности движения, а также расчете пропускной способности приведены в таблице 3.3.2-6. Значения коэффициентов приведения интенсивности движения различных средств к легковому автомобилю приняты согласно ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог». Для определения коэффициентов приведения для автобусов различной вместимости применены коэффициенты из СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».
[bookmark: sub_1219]Таблица 3.3.2-6 - коэффициенты приведения интенсивности движения к легковому автомобилю
	№
п/п
	Типы транспортных средств
	Коэффициент приведения



	1
	2
	3

	1
	Легковые автомобили
	1,0

	2
	Мотоциклы и мопеды
	0,5

	3
	Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:
	

	
	до 2
	1,1

	
	до 6
	1,8

	
	до 8
	2,1

	
	до 14
	2,4

	
	свыше 14
	2,5

	4
	Автопоезда грузоподъемностью, т:
	

	
	до 12
	2,2

	
	до 20
	2,4

	
	свыше 30
	3,3

	5
	Автобусы
	

	5.1
	- малой вместимости
	1,4

	5.2
	- средней вместимости
	2,5

	5.3
	- большой вместимости
	3,0

	5.4
	- особо большой вместимости
	4,6

	Примечание:
Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать, как для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности


Расчетные показатели пешеходных переходов приняты согласно пункту 11.29 СП 42.13330.
Расчетные показатели для нормирования объектов хранения транспортных средств приняты в соответствии с СП 42.13330
Рекомендации по нормам радиуса доступности и расчета мест постоянного и временного хранения транспортных средств МГНП приняты согласно с пунктами 5.2.1-5.2.5 СП 59.13330.2020.
Расчетные показатели для нормирования объектов дорожного сервиса приняты в соответствии с СП 42.13330.2016
1.6.2.2. [bookmark: _Toc160631083]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области общественного пассажирского транспорта
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области организации общественного транспорта
Классы видов ОПТ необходимо выбирать в соответствии с таблицей 3.3.2.2-1.
[bookmark: sub_1224]Таблица 3.3.2.2-1 - Классификация видов ОПТ
	№
п/п
	Вид ОПТ
	Тип обособленности путей движения
	Средняя скорость сообщения, км/ч

	1
	Ускоренный безрельсовый ОПТ
	Частично обособленные
	20-30

	2
	Традиционный безрельсовый ОПТ
	Движущиеся в общем потоке
	15-20


Расстояние между остановочными пунктами одного направления на линии движения ОПТ следует принимать: для традиционного безрельсового ОПТ 400 - 600 м, в пределах центрального городского ядра - не более 300 м; для ускоренного безрельсового ОПТ рекомендуется 600-800 м, принимается исходя из выполняемых функций.
Среднее значение затрат времени на передвижение от мест проживания до мест работы принято согласно СП 42.13330.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки и расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта принята в соответствии с СП 42.13330.
На маршрутной сети ОПТ следует предусматривать конечные станции, оборудованные отстойно-разворотным пунктом, площадкой для приема, обгона, отстоя и технического обслуживания подвижного состава, а также служебными санитарно-бытовыми помещениями для водителей и линейных работников. В состав конечной станции может также входить конечный остановочный и диспетчерский пункт.
3.3.2.3 Расчетные показатели в области объектов велосипедной инфраструктуры 
Велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 3.3.2.3-1. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./ч); основные геометрические параметры велосипедной дорожки указаны в таблице 3.3.2.3-2.
Таблица 3.3.2.3-1 – Таблица интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов
	Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч
	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч
	70
	50
	30
	20
	15


Таблица 3.3.2.3-2 – Основные геометрические параметры велосипедной дорожки

	№ п/п
	Тип велосипедного пути
	Ширина полосы, м

	
	
	При новом строительстве и реконструкции
	В стесненных условиях

	
	
	Движение в одну сторону
	Движение во встречных направлениях
	Движение в одну сторону
	Движение во встречных направлениях

	1.
	Велополоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей
	1,5
	-
	1,0
	-

	2.
	Велополоса, совмещённая с проезжей частью
	1,5
	-
	1,25
	-

	3.
	Велополоса, отделённая от проезжей части парковкой
	1,5
	3,0
	1,25
	2,5

	4.
	Велодорожка, совмещённая с тротуаром
	1,5
	3,0
	1,5
	2,5

	5.
	Велодорожка отдельная
	1,5
	3,0
	1,5
	2,5


Расчетные показатели в области объектов велосипедной инфраструктуры
Расчетные показатели велосипедных и велопешеходных дорожек приняты согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан.
1.6.3. [bookmark: _Toc160631084]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов коммунальной инфраструктуры
Согласно статье 32 Федерального закона № 33-ФЗ от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» к полномочиям органов местного самоуправления 
по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, которые могут быть перераспределены законом субъекта Российской Федерации для осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации, относится организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
С учетом статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан установлены расчетные показатели для следующих видов объектов местного значения городского округа:
в области водоснабжения:
· водозаборы;
· станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
· водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
· канализационные очистные сооружения;
· канализационные насосные станции;
в области теплоснабжения:
· котельные
в области газоснабжения:
· пункты редуцирования газа;
· газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
· подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
· трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории городского округа.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, заложенных в целевых программах городского округа.
Для оптимального развития инфраструктуры муниципального образования рассматриваемого городского округа необходимо решение ряда стратегических задач:
· модернизация энергетической системы - реализация проектов реконструкции существующих и строительство новых сетевых и генерирующих объектов, внедрение программ по энергосбережению;
· модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Основные направления в сфере развития инженерного обеспечения решающие стратегические задачи:
· реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
· поэтапная реконструкция сетей и объектов водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных материалов и технологий, строительство новых водозаборных сооружений;
· реконструкция канализационных очистных сооружений магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития городского округа, а также строительство системы централизованной ливневой канализации;
· повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
· строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
1.6.3.1. [bookmark: _Toc160631085]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов энергетики
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа «город Махачкала» в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с указанным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.
Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на территории городского округа.
Основными направлениями развития электроснабжения городского округа «город Махачкала» на перспективный период являются:
· снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;
· создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.
В соответствии с Нормами отвода земель для подстанций ВСН 14278 тм-т1 установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения городского округа в области электроснабжения, приведенные ниже.
[bookmark: sub_1082]Таблица 3.3.3.1-1 – Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства
		Вид объекта	
	Размер земельного участка, кв. м

	трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ*
	не более 150

	подстанции и переключательные пункты напряжением от 20 кВ до 35 кВ
	не более 5000


Примечание: площади земельных участков, отводимых для распределительных пунктов, принимать в соответствии с таблицей 3, п. 3.1, раздел 3. Нормы отвода земель для подстанций ВСН 14278 тм-т1.
В таблице 3.3.3.1-2 приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.
При разработке проекта настоящих нормативов в части объектов электроснабжения собраны документы, определяющие или оказывающие существенное влияние на формирование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов, и правил размещения объектов инженерной инфраструктуры с учетом специфики развития территории, среди которых:
· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
· Схема территориального планирования Республики Дагестан, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.06.2022 г. № 210;
· СП 42.13330;
· РД 34.20.185-94;
· СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения, приведены в Таблице 3.3.3.1-2 далее.
Таблица 3.3.3.1-2 – Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения
	№ п/п
	Наименование объекта (наименование ресурса) <1)>
	Обоснование



	1
	2
	3

	1
	Удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий, Вт/м2, и значения коэффициентов мощности
	Таблица 2.1.5 РД 34.20.185-94

	2
	Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий*
	Таблица 2.2.1 РД 34.20.185-94

	
	* удельная электрическая нагрузка общественных зданий используется для укрупненного расчета потребности в электроэнергии при отсутствии уточненных данных;
удельная расчетная электрическая нагрузка спортивных залов установлена на основании анализа типовых проектов спортивных сооружений, с вентиляцией, без дополнительного оборудования. В случае наличия дополнительного оборудования (тренажеров, электрических саун и т.д.) электрическая нагрузка такого объекта рассчитывается исходя из электропотребления использованного оборудования. 
	


Нормируемое удельное электропотребление приведено на основе показателей, установленных РД 34.20.185-94.
1.6.3.2. [bookmark: _Toc160631086]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов теплоснабжения населения
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.
Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов необходимо выполнять от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.
Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла являются существующие, реконструируемые и проектируемые котельные.
[bookmark: sub_1074]Таблица 3.3.3.2-1 – Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности
	Теплопроизводительность отдельно стоящих котельных, Гкал/ч
	Размер земельного участка, га

	до 5
	0,7

	свыше 5 до 10
	1,0

	свыше 10 до 50
	на твердом топливе - 2,0
на газомазутном топливе - 1,5

	свыше 50 до 100
	на твердом топливе - 3,0
на газомазутном топливе - 2,5

	свыше 100 до 200
	на твердом топливе - 3,7
на газомазутном топливе - 3,0

	свыше 200 до 400
	на твердом топливе - 4,3
на газомазутном топливе - 3,5


Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполняется исходя из расчета подключенной к ним нагрузки. Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых зданий рассчитываются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (в редакции от 29.09.2017) (далее – Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306) по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий.
Обоснование удельных расходов тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий приведены в Таблице 5.3.3.2-2.
Таблица 5.3.3.2-2 – Обоснование удельных расходов тепла на отопление жилых зданий


	№ п/п
	Наименование норматива, потребители ресурса
	Единица измерения
	Величина*
	Обоснование

	
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов

	1
	Для зданий строительства до 1995 г

	1.1
	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	Вт/м2
	165
	СП 124.13330.2012

	1.2
	2–3 этажные одноквартирные блокированные 
	Вт/м2
	122
	

	1.3
	4–6 этажные кирпичные
	Вт/м2
	69
	

	1.4
	4–6 этажные панельные
	Вт/м2
	61
	

	1.5
	7–10 этажные кирпичные
	Вт/м2
	65
	

	1.6
	7–10 этажные панельные
	Вт/м2
	56
	

	1.7
	Более 10 этажей
	Вт/м2
	73
	

	2
	Для зданий строительства после 2000 г.
	Вт/м2
	
	

	2.1
	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	Вт/м2
	77
	СП 124.13330.2012

	2.2
	2–3 этажные одноквартирные блокированные 
	Вт/м2
	57
	

	2.3
	4–6 этажные
	Вт/м2
	45
	

	2.4
	7–10 этажные
	Вт/м2
	41
	

	2.5
	11–14 этажные
	Вт/м2
	37
	

	2.6
	Более 15 этажей
	Вт/м2
	33
	

	3
	Для зданий строительства после 2010 г.
	Вт/м2
	
	

	3.1
	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	Вт/м2
	67
	СП 124.13330.2012

	3.2
	2–3 этажные одноквартирные блокированные 
	Вт/м2
	50
	

	3.3
	4–6 этажные
	Вт/м2
	42
	

	3.4
	7–10 этажные
	Вт/м2
	38
	

	3.5
	11–14 этажные
	Вт/м2
	36
	

	3.6
	Более 15 этажей
	Вт/м2
	34
	

	4
	Для зданий строительства после 2015 г
	Вт/м2
	
	

	4.1
	1-3-этажные одноквартирные отдельно стоящие
	Вт/м2
	62
	СП 124.13330.2012

	4.2
	2-3-этажные одноквартирные блокированные
	Вт/м2
	49
	

	4.3
	4-6-этажные
	Вт/м2
	40
	

	4.4
	7-10-этажные
	Вт/м2
	36
	

	4.5
	11-14-этажные
	Вт/м2
	33
	

	4.6
	Более 15 этажей
	Вт/м2
	32
	

	Примечания: 
1) удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий с учетом объема помещений принимать согласно таблицы 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (в редакции от 15.02.2021)
2) Итоговые объемы ресурсов согласовываются с ОМСУ и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.


1.6.3.3. [bookmark: _Toc160631087]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов газоснабжения населения
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.
Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Муниципального образования город Махачкала установлен уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения – 100%.
Основные направления развития системы газоснабжения должны предусматривать повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.
Направления использования газа:
· технологические нужды промышленности;
· хозяйственно-бытовые нужды населения;
· энергоноситель для теплоисточников.
[bookmark: sub_1078]Таблица 3.3.3.3-1 – Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности
	Производительность газонаполнительной станции, тыс. т/год
	Размер земельного участка, га

	при 10
	6,0

	при 20
	7,0

	при 40
	8,0


Таблица 3.3.3.2-2 – Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области газоснабжения
	№ п/п
	Наименование норматива, потребители ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения 
	%
	100
	Не нормируется

	2.
	Укрупненный показатель потребления газа населением, на 1 чел.:
	
	
	

	2.1.
	квартиры с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением при газоснабжении природным газом
	м3/год
	2800
	ГОСТ Р 51617-2014

	2.2.
	квартиры с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	м3/год
	2500
	ГОСТ Р 51617-2014

	2.3.
	квартиры с газовой плитой и газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	м3/год
	8000
	ГОСТ Р 51617-2014

	2.4.
	квартиры с газовой плитой и газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	м3/год
	7300
	ГОСТ Р 51617-2014

	2.5.
	квартиры с газовой плитой (при отсутствии горячею водоснабжения и газового водонагревателя) при газоснабжении природным газом
	м3/год
	4600
	ГОСТ Р 51617-2014

	2.6.
	квартиры с газовой плитой (при отсутствии горячею водоснабжения и газового водонагревателя) при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	м3/год
	4240
	ГОСТ Р 51617-2014

	3.

	Укрупненный показатель потребления газа предприятиями бытового обслуживания населения
	
	
	

	3.1
	Фабрики-прачечные, на 1 т сухого белья:
	
	
	

	3.2
	на стирку белья в механизированных прачечных
	м3
	260
	Не нормируется

	3.3
	на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами
	м3
	370
	Не нормируется

	3.4
	на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение
	м3
	555
	Не нормируется

	
	Дезкамеры, на 1 т сухого белья:
	
	
	

	3.5
	на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах
	м3
	65
	Не нормируется

	3.6
	на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах
	м3
	37
	Не нормируется

	
	Бани, на 1 помывку:
	
	
	

	3.7
	мытье без ванн
	м3
	1,2
	Не нормируется

	3.8
	мытье в ваннах
	м3
	1,5
	Не нормируется

	4.
	Укрупненный показатель потребления газа предприятиями общественного питания:
	м3
	
	

	
	Столовые, рестораны, кафе,  на 1 обед/завтрак, ужин:
	
	
	

	4.1
	на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия)
	м3
	0,12
	Не нормируется

	4.2
	на приготовление завтраков или ужинов
	м3
	0,06
	Не нормируется

	5.
	Укрупненный показатель потребления газа учреждениями здравоохранения:
	
	
	

	
	Больницы, родильные дома, на 1 койку в год:
	
	
	

	5.1
	на приготовление пищи
	м3
	95
	Не нормируется

	5.2
	на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья)
	м3
	270
	Не нормируется

	6.
	Укрупненный показатель потребления газа предприятиями по производству хлеба и кондитерских изделий, на 1 т изделий:
	
	
	

	6.1
	на выпечку хлеба формового
	м3
	75
	Не нормируется

	6.2
	на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы
	м3
	160
	Не нормируется

	6.3
	на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.)
	м3
	230
	Не нормируется

	Примечания:
1. Нормы расхода природного газа в целях градостроительного проектирования следует использовать в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).
2. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п., не указанные в таблице, следует принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.
3. Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий следует определять по данным топливопротребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).


1.6.3.4. [bookmark: _Toc160631088]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоснабжения населения
[bookmark: sub_1064]В соответствии с п. 12.4 СП 42.13330 с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды, приведенные ниже.
Таблица 3.3.3.4-1 – Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности
	Производительность станций очистки воды, тыс. куб. м/сут
	Размер земельного участка, га

	до 0,8
	1,0

	свыше 0,8 до 12
	2,0

	свыше 12 до 32
	3,0

	свыше 32 до 80
	4,0

	свыше 80 до 125
	6,0

	свыше 125 до 250
	12,0

	свыше 250 до 400
	18,0

	свыше 400 до 800
	24,0


На основании анализа, сложившегося на территории водопотребления и действующих нормативно технических документов принято, что расчет систем водоснабжения городского округа следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированный СНиП 2.04.01-85*», СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированный СНиП 2.04.02-84*".
В соответствии с СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2021 величина удельного водопотребления может корректироваться для климатических районов строительства III и IV по СП 131.13330 в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления для данных районов принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета. 
Кроме того, при установлении норматива водопотребления следует руководствоваться приложением № 1 к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 2 февраля 2015 г. № 11.
Существующее положение в сфере централизованного водоснабжения городского округа «город Махачкала» характеризуется дефицитом мощностей головных сооружений водоснабжения и недостаточными запасами воды на источниках местных систем. 
Исходя из всего вышеперечисленного, в таблицах 5.3.3.4-2 и 5.3.3.4-3 приведены рекомендуемые величины расходов воды в зависимости от области применения показателей.
В соответствии с СП 42.13330, а также п. 1 (Область применения) и п. 5.1 (Расчетные расходы воды), при определении расходов воды в городском округе при отсутствии уточненных данных по благоустройству зданий следует руководствоваться значениями расчетного среднесуточного за год водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения. С учетом 4 климатического района рекомендуется установить следующие величины расчетных (удельных) средних за год суточных расходов воды:
Таблица 3.3.3.4-2 – Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в городских округах
	№ п/п
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Единица измерения
	Расчетная величина
	Обоснование



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Застройка зданиями, оборудованными
внутренним водопроводом и канализацией, с
ванными и местными водонагревателями
	л/сут на 1 жителя
	160
	Таблица 1 СП 31.13330.2021

	2
	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	л/сут на 1 жителя
	210
	Таблица 1 СП 31.13330.2021

	
	Примечания: 
1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 
2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 % – 15 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа. 
3. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.


При наличии уточненных данных о степени благоустройства жилых домов, объектов общественно-делового назначения следует руководствоваться величинами расходов, приведёнными в таблице 5.3.3.4-3 в соответствии со СП 30.13330.2020.
Таблица 3.3.3.4-3 – Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в жилы зданиях и зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя
	№ п/п
	Наименование норматива, потребители ресурса
	Единица измерения
	Среднесуточный расход воды
	Обоснование

	
	
	
	общий
	горячей
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Жилые дома:

	
		Жилые дома квартирного типа: 
	1 житель 

	- с водопроводом и канализацией без ванн 



	л/сут на 1 жителя
	70
	-
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе 
	л/сут на 1 жителя
	110
	-
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями
	л/сут на 1 жителя
	120
	-
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами
	л/сут на 1 жителя
	130
	50
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с сидячими ваннами, оборудованными душами 
	л/сут на 1 жителя
	160
	65
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами
	л/сут на 1 жителя
	180
	70
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	2
	Общежития: 

	
	с общими душевыми
	л/сут на 1 человека
	85
	45
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с душами при всех жилых комнатах
	л/сут на 1 человека
	110
	50
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	л/сут на 1 человека
	120
	70
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	3
	Гостиницы, пансионаты:

	
	с общими ваннами и душами
	л/сут на 1 место
	120
	60
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с душами во всех номерах
	л/сут на 1 место
	230
	120
	

	
	с ваннами во отдельных номерах, до 25 % номеров
	л/сут на 1 место
	200
	85
	

	
	до 75 % номеров
	л/сут на 1 место
	250
	130
	

	
	до 100 % номеров
	л/сут на 1 место
	300
	160
	

	4
	Больницы:

	
	с общими ванными и душами
	л/сут на 1 койку
	115
	65
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с санитарными узлами, приближенными к палатам
	л/сут на 1 койку
	200
	75
	

	
	инфекционные
	л/сут на 1 койку
	240
	95
	

	5
	Санатории и дома отдыха:

	
	с общими душами
	л/сут на 1 место
	130
	55
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	с ваннами при всех жилых комнатах
	л/сут на 1 место
	200
	65
	

	
	с душами при всех жилых комнатах
	л/сут на 1 место
	150
	100
	

	6
	Поликлиники и амбулатории
	л/сут на 1 больного в смену
	13
	4,4
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	7
	Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:

	
	с дневным пребыванием детей:
	
	
	
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	л/сут на 1 ребенка
	22
	10
	

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	л/сут на 1 ребенка
	60
	21
	

	
	с круглосуточным пребыванием детей:
	
	
	
	

	
	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	л/сут на 1 ребенка
	40
	20
	

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	л/сут на 1 ребенка
	90
	25
	

	8
	Прачечные:
	
	
	
	

	
	механизированные
	л/сут на 1 кг сухого белья
	75
	21,3
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	немеханизированные
	
	40
	12,8
	

	9
	Образовательные центры (общеобразовательные организации-интернаты с помещениями):

	
	с учебными помещениями с душевыми при гимнастических залах
	л/сут на 1 учащегося и 1 преподавателя
	9
	2,7
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	со спальными помещениями
	л/сут на 1 место
	70
	30
	

	10
	Общеобразовательные организации:

	
	с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	л/сут на 1 учащегося и 1 преподавателя
	16
	5
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	то же, с продленным днем
	
	12
	2,9
	

	11
	Образовательные организации, организации профессионального и высшего образования с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию
	л/сут на 1 учащегося и 1 преподавателя
	17,2
	5
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	12
	Административные здания
	л/сут на 1 работника
	12
	4,5
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	13
	Магазины:
	
	
	
	

	
	продовольственные
	л/сут на 1 работающего в смену (20 м2 торгового зала)
	250
	55
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	промтоварные
	
	12
	4
	

	15
	Парикмахерские
	л/сут на 1 рабочее место в смену 
	56
	28
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	16
	Кинотеатры
	л/сут на 1 место
	4
	1,3
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	17
	Театры: 

	
	для зрителей
	л/сут на 1 место
	10
	4
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	для артистов
	л/сут на 1 артиста
	40
	21
	

	18
	Клубы
	л/сут на 1 место
	8,6
	2,2
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	19
	Стадионы и спортзалы:

	
	для зрителей
	л/сут на 1 место
	3
	0,85
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	для физкультурников (с учетом приема душа)
	л/сут на 1 человека
	50
	25
	

	
	для спортсменов (с учетом приема душа)
	л/сут на 1 человека
	100
	51
	

	20
	Плавательные бассейны:

	
	пополнение бассейна
	% вместимости бассейна/сут
	10
	-
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	для зрителей
	л/сут на 1 место
	3
	0,85
	

	
	для спортсменов (с учетом приема душа)
	л/сут на 1 человека
	100
	51
	

	21
	Заливка поверхности катка
	л/сут /1 м2
	0,5
	-
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	22
	 Расход воды на поливку:

	
	травяного покрова
	1 м2
	3
	-
	СП 30.13330.2020, таб. А2

	
	футбольного поля
	1 м2
	0,5
	-
	

	
	остальных спортивных сооружений
	1 м2
	1,5
	-
	

	
	усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей
	1 м2
	0,5
	-
	

	
	зеленых насаждений, газонов и цветников
	1 м2
	6
	-
	

	
	При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства
	л/сут на 1 жителя
	90
	-
	п. 5.4 СП 31.13330.2021

	
	Примечание:
1) СП 31.13330.2021 
2) СП 30.13330.2020 
Приложение А (обязательное):
Таблица А.2. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя.


1.6.3.5. [bookmark: _Toc117513482][bookmark: _Toc160631089]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоотведения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа «город Махачкала» в области водоотведения (канализации) установлены с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В соответствии с таблицей 12.1 п. 12.5 СП 42.13330 с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений, Таблица 3.3.3.5-1.


Таблица 3.3.3.5-1 – Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности
	Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сут.
	Размер земельного участка, га

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	До 0,1
	0,1
	-
	-

	свыше 0,1 до 0,2 
	0,25
	-
	-

	свыше 0,2 до 0,4 
	0,4
	-
	-

	свыше 0,4 до 0,8 
	0,8
	-
	-

	свыше 0,8 до 17
	4
	3
	3

	свыше 17 до 40
	6
	9
	6

	свыше 40 до 130
	12
	25
	20

	свыше 130 до 175
	14
	30
	30

	свыше 175 до 280
	18
	55
	-


При расчете удельного водоотведения следует применять удельные показатели водоотведения, установленные приложением № 1 к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 2 февраля 2015 г. № 11 
Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
При проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2021 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения, приведены в таблице 3.3.3.5-2.
Таблица 3.3.3.5-2 – Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения
	№ п/п
	Наименование объекта (наименование ресурса)
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1
	Бытовая канализация
	% от водопотребления
	По заданию на проектирование, до 100 %
	СП 32.13330.2018

	2
	Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население (при отсутствии уточненных данных)
	% от водопотребления
	6-12
	п. 5.1.1 СП 32.13330.2018

	3
	Неучтенные расходы сточных вод
	% от водопотребления
	4-8
	п. 5.1.1 СП 32.13330.2018

	4
	Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения
	м3/сут. с 1 га территории
	25
	Методическое пособие. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве» Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, 2015 г.

	Примечание:
1) СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр (в редакции от 23.12.2019)



1.6.3.6. [bookmark: sub_1071][bookmark: _Toc160631090]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов связи
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в области связи и информатизации устанавливаются с учетом Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Население муниципального образования город Махачкала необходимо обеспечить индивидуальными точками доступа к телекоммуникационным сетям, исходя из норматива для жилой застройки - 1 точка доступа на одну квартиру или индивидуальный жилой дом, для общественно-деловой застройки - 1 точка доступа для одного здания. Точка доступа должна подключаться с использованием волоконно-оптической линии связи и обеспечивать возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью не менее чем 10 Мбит/сек.
1.6.3.7. [bookmark: _Toc160631091]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Обеспеченность населения муниципального образования «город Махачкала» объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов принимается на основании норматива накопления твердых коммунальных отходов.
Данный показатель принят на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 02.03.2023 № 40 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан».
Необходимое число контейнеров для сбора ТКО определяется исходя из годового количества образуемых ТКО на рассматриваемой территории, периодичности вывоза и неравномерности накопления ТКО, с учетом вместимости и ремонта контейнеров. Контейнеры должны быть размещены на специализированных площадках ТКО.
Расчет выполняется с использованием следующей формулы:

Q = ((Vгод [image: ] k1 [image: ] k2[image: ] k3))/E[image: ]365

Необходимые данные для расчета, где:
Q, (шт) - необходимое число контейнеров для сбора ТКО;
Vгод, (м3/год) - годовое количество образуемых ТКО, число принимается индивидуально для каждой рассматриваемой территории;
k1, (кол-во рейсов мусоровоза) - коэффициент периодичности вывоза ТКО, при ежедневном вывозе ТКО равен 1, при вывозе через день равен 2;
k2 - коэффициент неравномерности накопления ТКО, принимается усреднённое значение равное 1,25;
E, (м3) - вместимость контейнеров для накопления ТКО, принимается в зависимости от типа контейнера, при расчете рекомендуется использовать стандартные несменяемые евро контейнеры объемом 1,1 м3 и/или 1,75 м3;
k3 - коэффициент, учитывающий ремонт контейнеров, принимается усреднённое значение равное 1,05;
Расчетный показатель пешеходной доступности от жилых зданий, границы земельных участков индивидуальной жилой застройки, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций до контейнерных площадок следует принимать не менее 10 м и не более 100 м; от мест массового отдыха населения, а также от территорий медицинских организаций - не менее 25 м.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), принятым Государственной Думой (далее - Закон № 89-ФЗ), при разработке документов территориального планирования необходимо учитывать размещение специализированных площадок для установки контейнеров. Их количество определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого числа контейнеров для сбора ТКО.
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 6, при определении размера площадок необходимо учитывать установку необходимого количества контейнеров. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО. На контейнерных площадка должно размещаться не более 2 бункеров для накопления КГО.
С целью удовлетворения потребности раздельного накопления ТКО, необходимо осуществить размещение контейнеров и (или) специально предназначенных емкостей с разделением по видам отходов:
· полимерные материалы, бумага, картон, стекло, металл;
· для прочих отходов.
1.6.4. [bookmark: _Toc160631092] Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов относящиеся к области организации ритуальных услуг
Расчётный показатель обеспеченности кладбищами традиционного захоронения установлен в соответствии с таблицей № 15 РНГП Республики Дагестан и составляет 0,24 га территории на 1000 человек. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.
Максимально допустимый уровень территориальный доступности кладбищ не нормируется.
Расчётный показатель обеспеченности специализированной службы по вопросам похоронного дела установлен в соответствии с таблицей № 15 РНГП Республики Дагестан и составляет 1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения.
Максимально допустимый уровень территориальный доступности специализированных служб по вопросам похоронного дела не нормируется.
1.6.5. [bookmark: _Toc160631093] Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов формирования и содержания архивных фондов
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области архивного дела установлены с учетом Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – закон № 125-ФЗ).
В соответствии с Законом № 125-ФЗ органы местного самоуправления городского округа обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.
В соответствии со статьёй 6 Устава городского округа «город Махачкала» к вопросам местного значения города Махачкалы относятся в том числе формирование и содержание муниципального архива.
Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения архивами предлагается на уровне не менее одного объекта на городской округ вне зависимости от численности населения.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности для архивов не нормируется.
Размер земельного участка при размещении архивов определяется по заданию на проектирование.
1.6.6. [bookmark: _Toc160631094] Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области озелененных территорий общего пользования
При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования были использованы СП 42.13330.2016, РНГП Республики Дагестан, а также приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Население города Махачкала составляет 759 521 чел. Таким образом, город можно отнести к группе «крупные населенные пункты» на основании классификации СП 42.13330.2016.
Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов
В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016, устанавливается минимальный показатель площади зеленых насаждений общего пользования:
· для крупного города с численностью населения от 250 до 1000 тыс. чел. (г. Махачкала) − 10 кв. м на человека; 
· для жилого района – 6 кв. м на человека. 
Рассматриваемые значения совпадают с таблицей 20 пункта 3.2 РНГП Республики Дагестан и могут быть приняты.
Согласно таблице №19 РНГП Республики Дагестан минимально допустимый уровень обеспеченности специализированными парками (детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие; ботанические сады) составляет:
· 1 каждого типа, возможно комбинирование различных типов в едином объекте;
· 0,5 кв. м на человека.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков на общественном транспорте в пути:
· городские парки – не более 30 минут;
· районные парки – не более 20 минут (пункт 9.4 СП 42.13330.2016);
· специализированные парки – не более 30 минут (пункт 3.2 таблица 19 РНГП Республики Дагестан).
Минимальные размеры площади объектов озеленения, согласно СП 42.13330.2016, следующие:
· городских парков (пункт 9.13) – не менее 15 га;
· детских парков (пункт 9.11) – 0,5 м2 на 1 чел.;
· парков планировочных районов (пункт 9.11) – не менее 10 га;
· садов жилых районов (пункт 9.13) – не менее 3 га;
· скверов (пункт 9.13) – не менее 0,5 га (для условий реконструкции - не менее 0,1);
· бульваров (пункт 9.5) – ширину с одной продольной пешеходной аллеи следует принимать не менее 18 м (по оси улиц) и не менее 10 м (с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой).
Рассматриваемые параметры дополняют и не противоречат установленным значениям РНГП Республики Дагестан (таблица 21 пункт 3.2), поэтому могут быть приняты. 
Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий
Согласно таблице № 19 РНГП Республики Дагестан минимально допустимый уровень обеспеченности городскими лесопарками (из существующих массивов городских лесов) составляет 5 м2 на человека.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности городских лесопарков на общественном транспорте в пути – не нормируется, в соответствии с таблицей 19 пункта 3.2 РНГП Республики Дагестан.
Объекты благоустройства прибрежной полосы
Пляжи
Согласно пункту 9.27 СП 42.13330.2016, размеры территорий морских пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать не менее 5 м2 на одного посетителя, а минимальную протяженность береговой полосы – не менее 0,2 м.
Набережные – не нормируются.
Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий
В составе озеленённых территорий, размещаемых в пределах участка многоквартирного жилого дома, должны быть организованы площадки общего пользования различного назначения. 
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности. 
Коэффициент обеспеченности земельного участка, размещенного на территории жилой застройки, детскими игровыми площадками (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) принят согласно таблице № 18 РНГП Республики Дагестан и составляет 0,7 м2/чел, проживающего на территории микрорайона (квартала).
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности. 
Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016 и составляет 100 м.  
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности. 
Коэффициент обеспеченности земельного участка, размещенного на территории жилой застройки, площадками для отдыха взрослого населения принят согласно таблице № 18 РНГП Республики Дагестан и составляет 0,1 м2/чел, проживающего на территории микрорайона (квартала).
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности. 
Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016 и составляет 100 м.  
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности. 
Коэффициент обеспеченности земельного участка, размещенного на территории жилой застройки, площадками для занятий физкультурой взрослого населения принят согласно таблице № 18 РНГП Республики Дагестан и составляет 2 м2/чел, проживающего на территории микрорайона (квартала).
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности. 
Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016 и составляет 800 м.  
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности. 
Коэффициент обеспеченности земельного участка, размещенного на территории жилой застройки, площадками для хозяйственных целей принят согласно таблице № 18 РНГП Республики Дагестан и составляет 0,3 м2/чел, проживающего на территории микрорайона (квартала).
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности. Не нормируется.  
Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в стесненных условиях, а также в климатических подрайонах строительства IА, IБ, IГ, IД, IIА, IVА и IVГ по СП 131.13330, в районах с пыльными бурями при условии создания закрытых сооружений; для хозяйственных целей, а также формирования единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и взрослых.
Специализированные объекты благоустройства жилых территорий
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности. 
Коэффициент обеспеченности земельного участка, размещенного на территории жилой застройки, площадками для выгула собак принят согласно таблице № 18 РНГП Республики Дагестан и составляет 0,2 м2/чел, проживающего на территории микрорайона (квартала).
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности в радиусе обслуживания 1000 метров, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Согласно приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», рекомендовано предусматривать общественный туалет с учетом следующего расчета: 1 прибор (унитаз или 2 писсуара) на 500 человек (посетителей общественных пространств).
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности в радиусе обслуживания 750 метров принят в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне приведены в таблице 3.3.6-1.

Таблица 3.3.6-1 – Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне приведены

	№ п/п
	Объекты капитального строительства
	Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель

	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	максимально допустимого уровня территориальной доступности



	1
	2
	3
	4

	1
	Сооружения для защиты территории от негативного природного воздействия
	Из расчета 100% защиты территории постоянного проживания населения для жилой и общественно-деловой застройки
	Не нормируется


1.7. [bookmark: _Toc160631095]Обоснование значений показателей объектов в иных областях
1.7.1. [bookmark: _Toc160631096]Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области создания условий для развития жилищного строительства
Расчетные показатели в области создания условий для развития жилищного строительства, приняты в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями), сводом правил СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», свод правил СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», письмо управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Махачкала» от 08.11.2023 № 51.07/12996/23.
1.7.2. [bookmark: _Toc160631097]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области транспортной инфраструктуры
1.7.2.1. [bookmark: _Toc91598228][bookmark: _Toc160631098]Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области хранения индивидуальных транспортных средств
Расчетные показатели для нормирования объектов хранения транспортных средств приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.
Для территорий комплексного жилищного строительства и территорий, подлежащих комплексному развитию, расчет парковочных мест осуществляется в соответствии с методикой, представленной в приложении 3.
Рекомендации по нормам радиуса доступности и расчета мест постоянного и временного хранения транспортных средств ММГН приняты в соответствии с пунктами 5.2.1-5.2.5 СП 59.13330.2020.
Расчетные показатели для нормирования объектов дорожного сервиса приняты в соответствии с СП 42.13330.
1.7.3. [bookmark: _Toc160631099]Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области торговли
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями торговли приняты в соответствии с Приложением № 1 постановления Правительства Республики Дагестан от 23.01.2017 № 12 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью торговых объектов». 
Таким образом, норматив обеспеченности магазинов всех видов составляет 717,5 м2, в том числе численности норматив обеспеченности продовольственными магазинами - 252,6 м2 общей площади на 1000 человек, непродовольственными магазинами - 464,9 м2 общей площади на 1000 человек[footnoteRef:14]. [14: https://docs.cntd.ru/document/445070549?ysclid=lll8uwhwrn408786135] 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для магазинов устанавливается в соответствии с таблицей 10.1 свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями) и составляет 500 метров пешеходной доступности для городских населённых пунктов при многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройке, 800 метров пешеходной доступности при малоэтажной многоквартирной жилой застройке, 2000 метров пешеходной доступности для индивидуальной жилой застройки. Для сельских населённых пунктов, входящих в состав городского округа, предлагается 2000 метров пешеходной доступности.
Размеры земельных участков при размещении магазинов определяются по заданию на проектирование. Также магазины могут размещаться во встроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов.
1.7.4. [bookmark: _Toc160631100] Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области общественного питания
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания приняты в соответствии с Таблицей Д.1 свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями) и составляет 40 посадочных мест на 1000 жителей.
[bookmark: _Hlk146556957]Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов общественного питания устанавливается в соответствии с таблицей 10.1 свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями) и составляет 500 метров пешеходной доступности для города Махачкалы при многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройке, 800 метров пешеходной доступности при малоэтажной многоквартирной жилой застройке, 2000 метров пешеходной доступности для индивидуальной жилой застройке. В остальных сельских населённых пунктах, входящих в состав городского округа, предлагается 2000 метров пешеходной доступности.
Размеры земельных участков при размещении объектов общественного питания определяются по заданию на проектирование. Также объекты общественного питания могут размещаться во встроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов.
1.7.5. [bookmark: _Toc160631101] Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области бытового обслуживания
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями бытового обслуживания приняты в соответствии с Таблицей Д.1 свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями) и составляют 9 рабочих мест на 1000 жителей в городе Махачкала и 7 рабочих мест на 1000 жителей для остальных населённых пунктов, входящих в состав городского округа.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности для предприятий бытового обслуживания устанавливается в соответствии с таблицей 10.1 свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями) и составляет 500 метров пешеходной доступности для города Махачкалы при многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройке, 800 метров пешеходной доступности при малоэтажной многоквартирной жилой застройке, 2000 метров пешеходной доступности для индивидуальной жилой застройке. В остальных сельских населённых пунктах, входящих в состав городского округа, предлагается 2000 метров пешеходной доступности.
Размеры земельных участков при размещении предприятий бытового обслуживания определяются по заданию на проектирование. Также предприятия бытового обслуживания могут размещаться во встроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов. 
1.7.6. [bookmark: _Toc160631102] Объекты туризма и отдыха, массового отдыха населения
	№ п/п
	Объекты капитального строительства
	Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель

	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	Объекты информационно- справочного обслуживания туристов
	Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71
	Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71


1.7.7. [bookmark: _Toc160631103] Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов обслуживания маломобильных групп населения
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для обслуживания маломобильных групп населения и их территориальная доступность приняты в соответствии с СП 42.13330 и СП 59.13330.2020.
[bookmark: _Toc146583698][bookmark: _Toc160631104]Приложение 1. Схема ранжирования городского округа «город Махачкала» относительно исторического центра
[image: ]

Категории по ранжированию городского округа «город Махачкала» относительно исторического центра:
– А – высокая (до 10 км / до 15 минут);
– Б – средняя (от 10 до 20 км / от 15 до 30 минут);
– В – низкая (свыше 20 км/ от 30 до 60 минут);
– Г – ограниченная (свыше 20 км/ свыше 60 минут).


[bookmark: _Toc160631105]Приложение 2. Схема ранжирования городского округа «город Махачкала» по плотности населения
[image: C:\Users\Инесса\Downloads\Плотность населения_13.02.24_page-0001.jpg]
[image: C:\Users\Инесса\Desktop\2.Схема_плотность 14.02.24 (1)_page-0001.jpg]
Ранжирование городского округа «город Махачкала» по плотности населения по категориям:
– А – высокая плотность (свыше 45 чел./га);
– Б – средняя плотность (от 10 до 45 чел./га);
– В – низкая плотность (до 10 чел./га).


[bookmark: _Toc160631106]Приложение 3. Схема ранжирования городского округа «город Махачкала» по зонам затопления и подтопления
[image: ]
Ранжирование городского округа «город Махачкала» по зонам затопления и подтопления:
– А – подверженные риску затопления;
– Б – подверженные риску подтопления;
– В – подверженные риску затопления и подтопления;
– Г – не подверженные риску затопления и подтопления.
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